Załącznik nr 1

Zestawienie rodzajów przeglądów z podziałem na budynki i ilość punktów pomiarowych

1. **5-letni przegląd instalacji odgromowej** 
   1. Zakres przeglądu:

- sporządzenie szkiców instalacji odgromowej

- sporządzenie metryki urządzenia odgromowego

- pomiary oporności uziomów oraz ciągłości połączeń

- sporządzenie protokołu z ww. pomiarów

- dołączenie kserokopii świadectw kwalifikacyjnych D i E w zakresie pomiarów ochronnych

* 1. Obiekty podlegające przeglądowi:

- Budynek nr 7 - 10 uziomów

- Budynek nr 354 - 8 uziomów

- Budynek nr 355 - 8 uziomów

- Budynek nr 500 - 3 uziomy

* 1. Termin realizacji: do **30.04.2018 r.**