**FORMULARZ OFERTOWY**

**ZAKUP I DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO –ŁADOWARKI WRAZ Z OSPRZĘTEM DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA SIECI WODOCIĄGOWYCH**

**04/MW/2023**

**ZAMAWIAJACY:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.**

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk

NIP 83929906109 Regon 220289970

1. **WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY/ WYKONAWCÓW:**

Adres korespondencyjny……………………………………………..

Nr telefonu……………………………………………………………………

Osoba wyznaczona na podstawie pełnomocnictwa do kontaktu:……………..………………… Telefon………………………Adres e-mail………………………………

1. **OFERUJĘ(-JEMY) WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Całkowity koszt leasingu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wyniesie:

**Netto……………………… pln, …………………………..…………………….…………………….(słownie)**

**Vat………….%, tj…………………………zł**

**Brutto……………………. pln, ……………………………………………………………………….(słownie)**

a) opłata wstępna 30% w kwocie…………….. zł netto, ………………………. zł brutto

b) wartość wykupu 1% w kwocie ……………. zł netto, ……………………….. zł brutto

c) wysokość raty w kwocie ………………….….. zł netto, ………………………. zł brutto

**Wszelkie dodatkowe koszty i opłaty, które Wykonawca wliczył w koszt leasingu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość netto zł | VAT …..%  zł | Wartość brutto zł |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. **OFERUJĘ(-JEMY)** **FABRYCZNIE NOWĄ KOPARKO- ŁADOWARKĘ WRAZ OSPRZĘTEM WG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja fabrycznie nowej koparko- ładowarki wraz z osprzętem** | **Deklaracja Wykonawcy\*** |
| **Dane ogólne** | | **Marka: ……………………..**  **Model: ……………………..** |
| 1 | koparko-ładowarka kołowa fabrycznie nowa rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK / NIE -……….. rok |
| 2 | masa eksploatacyjna maszyny min 9462 kg, | ……………….. kg |
| 3 | moc silnika min.82 kW, pojemność silnika nie mniej niż 3,6 litra  norma emisji spalin ISO nie mniej niż 14396 | TAK / NIE  moc ………………… KM, pojemność……….  norma emisji spalin euro ………… |
| 4 | napęd koparko-ładowarki na cztery koła, możliwość odłączenia napędu na jedną oś, | TAK / NIE |
| 5 | koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28”tzw. Traktory, opony nadające się do poruszania po drogach publicznych. | TAK / NIE  rozmiar kół ……….” |
| 6 | przednia i tylna oś skrętna | TAK / NIE |
| 7 | nagrzewnica bloku silnika -montowana fabrycznie | TAK / NIE |
| 8 | skrzynia biegów automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, ze sprzęgłem blokującym przełączalna pod obciążeniem, minimum sześć biegów w przód, minimum trzy biegi w tył, | TAK / NIE  ….. biegi w przód ….. biegi w tył |
| 9 | wspomaganie układu kierowniczego | TAK / NIE |
| 10 | pełna, 100% blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu | TAK / NIE |
| 11 | układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 240 bar, | TAK / NIE  wydajność …………. litrów/min  ciśnienie robocze …..…. bar, |
| 12 | stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z gumowymi podkładkami; | TAK / NIE |
| 13 | osłona wału napędowego | TAK / NIE |
| 14 | błotniki kół przednich i tylnych, | TAK / NIE |
| 15 | kabina operatora zamknięta, ogrzewana, klimatyzowana wyposażona w  obrotowy fotel pneumatyczny, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, wyciszona z wentylacja i klimatyzacją, drzwi z obu stron; 2 lusterka zewnętrzne; | TAK / NIE |
| 16 | sygnał cofania; | TAK / NIE |
| 17 | * fabryczny GPS do monitorowania pracy maszyny | TAK / NIE |
| 18 | * światła robocze LED (min.4 szt. przód; 4 szt. tył kabiny) | TAK / NIE |
| 19 | oświetlenie drogowe LED; tylne lampy z metalowymi osłonami | TAK / NIE |
| 20 | radio z funkcja bluetooth, wejście USB immobiliser oraz pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, skrzynki narzędziowej- wyposażona oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych | TAK / NIE |
| 21 | zbiornik paliwa o pojemności minimum 160 litrów, | TAK / NIE ……….litrów |
| **osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:** | | |
| 22 | sterowanie koparką za pomocą dżojstików wbudowanych w fotel | TAK / NIE |
| 23 | * szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z zawiesiem z atestem do podnoszenia elementów o wadze do ok 600 kg | TAK / NIE |
| 24 | możliwość sterowania kierunkiem jazdy w dżojstiku | TAK / NIE |
| 25 | * sterowanie ramieniem koparkowym i ładowarkowym w tym samym czasie niezależnie od obrotu fotela | TAK / NIE |
| 26 | * układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy | TAK / NIE |
| 27 | * pojemność łyżki ładowarki minimum 1,3 m3,hydraulicznie otwierana z zębami, | pojemność łyżki ładowarki ……..m3, szerokość łyżki ……… m, |
| 28 | * maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m, | ………….m |
| 29 | * udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 4000 kg, | …………..kg |
| **osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:** | | |
| 30 | dodatkowa przeciwwaga o masie niemniejszej niż 115 kg | TAK / NIE |
| 31 | możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego | TAK / NIE |
| 32 | * głowica powertilt z szybkozłączem hydraulicznym z możliwością pracy łyżką przedsiębiernie i podsiębiernie | TAK / NIE |
| 33 | * łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 600 mm z lemieszem | TAK / NIE  szerokość ……..mm |
| 34 | * łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 300 mm z lemieszem | TAK / NIE |
| 35 | * łyżka skarpowa o profilu skandynawskim/ do odmulania montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 1600 mm | TAK / NIE  szerokość ……..mm |
| 36 | * karetka z widłami do palet jako oddzielny sprzęt | TAK / NIE |
| 37 | * możliwość zmiany układu sterowania ISO/SAE | TAK / NIE |
| 38 | Blokada transportowa wysięgnika i obrotu | TAK / NIE |
| 39 | * ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), | TAK / NIE |
| 40 | * kąt obrotu ramienia łyżki min. 180°; | TAK / NIE  ………° |
| 41 | * głębokość kopania minimum 6,169m | TAK / NIE  głębokość ……..m |
| 42 | * siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN, | ………kN |

**Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację lub podać właściwą wartość**

**UWAGA:**

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “**tak/nie**” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty lub wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień lub odrzucenie oferty Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

1. **DOSTAWĘ STANOWIĄCĄ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYKONAM(-MY) W TERMINIE DO 15.07.2023R.**
2. **OŚWIADCZAM(-MY), ŻE:**

* oferuję(-)my **warunki płatności zgodnie z postanowieniami SWZ**,
* oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowanie urządzenia są fabrycznie nowe, nie- powystawowe, nieregenerowane, niedemonstracyjne kompletne, kompatybilne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi**.**
* zapoznałem(-liśmy) się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę(-simy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
* cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, umowie, SWZ, wyjaśnień do SWZ i jej zmian,
* udzielam(-my) rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy
* akceptuję(-jemy) wskazany w SWZ okres związania złożoną ofertą,
* usługi objęte zamówieniem wykonam(-my) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

1. **USŁUGI OBJĘTE ZAMÓWIENIEM****[[1]](#footnote-1):**

Wykonam(-my) osobiście

Zamierzam(-my) powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego zakres prac:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres prac objętych przedmiotem **z**amówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom | Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom *(o ile jest znana)* | Nazwa (firma)  Podwykonawcy  (o ile jest znana) |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. |

* - niepotrzebne skreślić

1. **INFORMUJĘ(-JEMY), ŻE WYBÓR NINIEJSZEJ OFERTY[[2]](#footnote-2):**

**NIE** prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku i stawkę podatku VAT, która będzie miała zastosowanie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi** | **Wartość bez kwoty podatku** | **Stawka podatku**  **od towaru i usług** |
| 1. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % |
| … | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % |

1. **OŚWIADCZAM, ŻE WYKONAWCA JEST[[3]](#footnote-3):**

mikroprzedsiębiorstwem,

małym przedsiębiorstwem,

średnim przedsiębiorstwem,

jednoosobową działalnością gospodarczą,

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

inny rodzaj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:**

1)...........................................................................................................................

2)...........................................................................................................................

3)...........................................................................................................................

***Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym***

1. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-3)