Nowa Karczma, 24.03.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.2.2023.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytanie wraz z wyjaśnieniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY NOWA KARCZMA (2)”**.

**ZAPYTANIE NR 1**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci wodociągowe w Nowej Karczmie”.

W przedmiarze do wykonania są studnie wodomierzowe DN1500. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Czy należy wykonać same studnie wodomierzowe DN 1500 bez odcinka przyłącza wodociągowego? . Brak w przedmiarze informacji o przyłączach.

Czy należy wykonać odcinki przyłączy wodociągowych na trasie sieci wodociągowej jeżeli tak to jak i w jaki sposób mają być zakończone.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu należy wykonać odgałęzienia do działek przemysłowych np. w pobliżu studni S32 oraz zakończyć zasuwą w studni. Zgodnie z punktem 3.1.1.1. SWZ przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych.

**ZAPYTANIE NR 2**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabówku”

Czy należy wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Odcinka 1, Odcinka 2 oraz Odcinka 5 jeżeli tak to jak mają być zakończone.

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Przyłącza należy wykonać do granicy działki oraz zaślepić.

**ZAPYTANIE NR 3**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabówku”

Czy dla tłoczni wykonać przyłącza wodociągowe zakończone hydrantem? Czy Zamawiający dopuści agregaty prądotwórcze o pojemności zbiornika 25l które przy obciążeniu 75%-mają czas pracy około 12 godzin, a przy obciążeniu 100%- ok. 9 godzin. Takie małe agregaty w dieslu z obudową, z dużymi zbiornikami są bardzo ciężko osiągalne.

**WYJAŚNIENIE NR 3**

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.

**ZAPYTANIE NR 4**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabówku”

Brak w przedmiarach informacji dotyczących włączenia kanalizacji tłocznej w istniejący rurociąg. Proszę o podanie w jaki sposób włączyć kanalizację tłoczną w istniejący rurociąg tłoczny (np. schemat, rysunek)

**WYJAŚNIENIE NR 4**

Włączenie kanalizacji tłocznej w istniejący rurociąg wykonać w studni SŁ1 zgodnie z rysunkiem WS67 (plik - GRABÓWKO\_WS67.pdf )

**ZAPYTANIE NR 5**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabówku”

Czy inwestycja leży w strefie archeologicznej, jeżeli tak to kto będzie ponosił opłaty związane z nadzorem archeologicznych?.**WYJAŚNIENIE NR 5**

Inwestycja nie leży w strefie archeologicznej. W przypadku stwierdzenia elementów archeologicznych ewentualne opłaty będzie ponosił Wykonawca.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Piotr Turzyński

Sekretarz Gminy

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>