Zamówienie pn. „ Dostawa i montaż węża ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji oraz wymiana oleju przekładniowego i hydraulicznego wraz z wkładem filtra hydraulicznego do samochodu marki MAN TGS I, wersja 18.320, rok produkcji 2016, w zabudowie firmy Pojazdy Komunalne Tymborowscy, w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego”.

Specyfikacja:

* Wąż ciśnieniowy do czyszczenia kanalizacji Canalkler 250 S DN25 / 120m – 1 sztuka,
* Olej przekładniowy 85W-90 GL5 MOBIL – 12,5 l,
* Olej hydrauliczny BIO SE46 – 50 l,
* Wkład filtra hydraulicznego 60x200- FFG – 1 szt,
* Robocizna – 10 rbh.