BR.271.1.12.2021

Trzebownisko, dn. 27.08.2021r.

**WYJAŚNIENIA NR 4**

**UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIEŃ NR 3**

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.12.2021 pn.:**„Roboty budowlane polegające rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym budynku.**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**WYJAŚNIENIA NR 3**

**Odpowiedzi na pytania na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi w Wyjaśnieniach nr 3 z dnia 25 sierpnia 2021r.**

**Pytanie 16.** Poz. 3.2 Podkład z pospółki pod ławy fundamentowe – 78,24m3. W PI szerokość warstwy

pospółki wyliczono dodając do szerokości ławy 2\*0,10m (poszerzenie na chudy beton) i 2\*0,10m (podsypka), razem poszerzenie 0,40m (w kilku pozycjach 0,5m, 0,3m i 0,7m). Wg rys. ław K3, K4, K5 szerokość warstwy pospółki powinna wynosić: szerokość ławy + 2\*0,10 + 2\*(min.) 0,15m, razem min. 0,50m. Nie policzono podsypki pod stopy FS21-FS25. Wg naszych wyliczeń objętość podsypki wynosi łącznie 89,761m3

**Odpowiedź:** Poz. 3.1 – „Podkłady … pospółka” - poprawna ilość: 88,74 m3,

**Pytanie 17.** Poz. 3.2 Podkład z chudego betonu 45,16m3. Wg naszych wyliczeń 47,959m3

**Odpowiedź:** Poz. 3.2 – „Podkład betonowy …” - poprawna ilość: 50,35 m3

**Pytanie 18.** Poz. 3.4 Betonowanie fundamentów – 147,79m3. Nie doliczono m.in. objętości betonu ław:

F37 33,775\*1,30\*0,40=17,563m3 i F11A 2,70\*1,20\*0,40=1,296m3. Wg naszych wyliczeń powinno być 171,671m3.

**Odpowiedź:** Poz. 3.4 – „Betonowanie … ławy” - poprawna ilość: 170,85 m3

**Pytanie 23**: Poz. 3.6 Ściany fundamentowe 97,060m3. Poprawna ilość to 101,223 m3 – prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:** Poz. 3.6 – „Betonowanie … ściany fund” - nie wymaga korekty,

**Pytanie 24**: Poz. 5.8 Płyty stropowe nad parterem i piętrem 236,197m2. Poprawna ilość to 271,019m2 –prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:** Poz. 5.8 – „Betonowanie … płyty stropowe” - nie wymaga korekty

**Pytanie 25:** Poz. 6.2 Ściany z pustaków ceramicznych parter 576,68m2. Poprawna ilość to 752,07m2 –
prosimy o korektę przedmiaru

**Odpowiedź:** Poz. 6.2 – „Ściany z pustaków ceramicznych…” - poprawna ilość: 667,69 m2

**Pytanie 26**:Proszę o wskazanie w których oknach należy zamontować żaluzje zewnętrzne opisane w poz.17.8 przedmiaru robót budowlanych (wym.190x270cm – 22kpl i 90x270 -1kpl

**Odpowiedź:** Usuwa się poz. 17.8 – „Montaż żaluzji zewnętrznych ….. wym. 190x270cm”, Usuwa się poz. 17.9 – „Montaż żaluzji zewnętrznych ….. wym. 90x270cm”.

W miejsce usuniętych wprowadza się nową poz. 17.8 - „Rolety zewnętrzne z napędami i pilotami…” - ilość: 138,40 m2.

Dodaje się nową poz. 18.20 – „Okna i drzwi aluminiowe – zabudowa wiatrołapu W1, W2, W3” - ilość: 23,49 m2

**WYJAŚNIENIA NR 4**

**Pytanie nr 1** W przedmiarach robót brakuje ścianek aluminiowych: wiatrołapu i korytarzowej - rys.A.15

**Odpowiedź:** Dodaje się nową poz. 18.21 – „Okna i drzwi aluminiowe – ścianka korytarzowa S1, S2 (ppoż. EI15)” - ilość: 28,71 m2.

Przeszkloną ściankę korytarzową S1,S2 wg rys. A15 wykonać w klasie p.poż. EI15 jako element jednorodny do pełnej wysokości 3,30 m. ( pierwotnie było 2,20 m. ) w konstrukcji aluminiowej, z nieprzeziernym pasem powyżej wysokości 2,20 m. Inne wymagania bez zmian - wg. rys. A15.

**UWAGA 1:** Ponadto w przedmiarze robót budowlanych wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 3.7 – „Deskowanie … słupy okrągłe” - poprawna ilość: 6,24 m,

Poz. 3.9 – „Betonowanie … słupy” - poprawna ilość: 1,56 m3

Poz. 5.22 – „Zbrojenie konstrukcji…” - poprawna ilość: 66,515 t

Zamawiający uaktualnia przedmiar o nazwie pliku:

*Zespół Szkół w Zaczerniu\_Przedszkole\_przedmiar*

w załączeniu uaktualniony przedmiar o nazwie pliku:

*Zespół Szkół w Zaczerniu\_Przedszkole\_przedmiar K-02*

**UWAGA 2:** W poz. 16.23 przedmiaru robót ilość uchwytów i cięgien do otwierania okien z poziomu posadzki należy skorygować do ilości 46 szt. ( było 43 szt. ).