**Opis Przedmiotu zamówienia**

Zakup i montaż dwóch bram rolowanych dla Przystani Łunowo

BRAMA ROLOWANA 1

1. wym. otworu: wys.280cm szer.306 cm
2. kolor: szary
3. napęd: silnik elektryczny
4. sterowanie: 2 piloty
5. dodatki: korba do awaryjnego otwierania
6. docieplona pianką poliuretanową
7. sposób montażu: w świetle otworu od zewnątrz
8. Skrzynka górna - Trwała i ergonomicznie ukształtowana i wykonana z aluminium
9. Estetyczne i trwałe zabezpieczenia elementów złącznych
10. Prowadnice boczne - Stabilne szyny mocujące z uszczelkami wykonane z aluminium
11. Pancerz aluminiowy – 77mm
12. Listwa dolna - aluminiowa listwa zakończona uszczelką gumową,
13. Transport i montaż: Przystań Łunowo, ul. Zalewowa 86, Świnoujście
14. Gwarancja min 2 lata

BRAMA ROLOWANA 2

1. wym. otworu: 280 cm szer. 312 cm
2. kolor: szary
3. napęd: silnik elektryczny
4. sterowanie: 2 piloty
5. dodatki: korba do awaryjnego otwierania
6. docieplona pianką poliuretanową
7. sposób montażu: w świetle otworu od zewnątrz
8. Skrzynka górna - Trwała i ergonomicznie ukształtowana i wykonana z aluminium
9. Estetyczne i trwałe zabezpieczenia elementów złącznych
10. Prowadnice boczne - Stabilne szyny mocujące z uszczelkami wykonane z aluminium
11. Pancerz aluminiowy – 77mm
12. Listwa dolna - aluminiowa listwa zakończona uszczelką gumową,
13. Transport i montaż
14. Gwarancja min 2 lata