|  |  |
| --- | --- |
| INWESTOR | Gmina Siechnice  ul. Jana Pawła II 12  55-011 Siechnice |
| NAZWA ZADANIA | „**Wykonanie wycinki 13 szt. drzew wraz z frezowaniem pni na głębokość 10 cm w głąb ziemi oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 29 drzewach, rosnących przy ulicy Klonowej na działce nr 511/1 obręb Kotowice, wraz w wywiezieniem i utylizacją biomasy oraz posprzątaniem terenu”.** |
| TEMAT OPRACOWANIA | Opis przedmiotu zamówienia |

Data opracowania: maj 2024 r.

1. **Informacje ogólne**

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pod nazwą:

„**Wykonanie wycinki 13 szt. drzew wraz z frezowaniem pni na głębokość 10 cm w głąb ziemi oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 29 drzewach, rosnących przy ulicy Klonowej na działce nr 511/1 obręb Kotowice, wraz w wywiezieniem i utylizacją biomasy oraz posprzątaniem terenu”.**

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, na terenie gminy Siechnice.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

* wycinkę drzew wskazanych w Decyzji Starosty Wrocławskiego nr 132/2024
* frezowanie pni na głębokość 10 cm w głąb gruntu
* utylizację odpadów
* uporządkowanie terenu po wyciętych drzewach polegające na:

- zebraniu i utylizacji pozyskanego drewna,

- zgrabieniu/pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką drzew,

- zebraniu i utylizacji wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac na własny koszt.

* wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 29 sztuk drzew z gatunku dąb czerwony rosnących przy ulicy Klonowej na działce nr 511/1 polegających na:

- usunięciu posuszu gałęziowego,

- cieciach formujących,

- cięciach sanitarnych - usuniecie chorych i obumierających gałęzi,

- usunięciu jemioły,

* uporządkowanie terenu i utylizację pozostałości po przycince drzew.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, zgodnie z technologią i zasadami sztuki ogrodniczej oraz obowiązującymi przepisami.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie bezpośredni nadzór nad prowadzonymi robotami, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, zapewnienie wyłączenia energii elektrycznej na czas wykonywanych robót w przypadku, gdy linie energetyczne przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie ścinanych lub pielęgnowanych drzew, usuwanie we własnym zakresie wszelkich kolizji z urządzeniami obcymi powstałymi podczas wykonywania prac, prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi w sposób nie powodujący szkód.

W zakres zadania wchodzą wszystkie czynności i działania niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji, jak również wykonanie i przekazanie protokołu odbioru końcowego.

1. Inwestor:

**Gmina Siechnice**

**ul. Jana Pawła II 12**

**55-011 Siechnice**

1. Lokalizacja terenu:

Teren inwestycji znajduje się w gminie Siechnice w miejscowości Kotowice przy ulicy Klonowej.

1. Zezwolenia:

W skład dokumentacji wchodzi decyzja Starosty Wrocławskiego zezwalające na usunięcie przedmiotowych drzew.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dotyczy | Numer | Data  uzyskania |
| 1. | Decyzja nr 132/2024 zezwalająca na usunięcie 13 sztuk drzew | Decyzja nr 132/2024 | 13.05.2024 r. |

1. Wytyczne dodatkowe dla Wykonawców:
   1. Zasilanie terenu wycinki w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania  
      i koszt wg własnych kalkulacji.
   2. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych oraz dróg dojazdowych do przedmiotowych działek.
   3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania protokołu odbioru końcowego.
   4. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu:

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać czystość nawierzchni dróg dojazdowych w zakresie zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy opuszczające teren wycinki i przycinki drzew. Wykonawca musi uwzględnić zasadę, że istniejąca na terenie wycinki oraz przycinki i terenie przyległym infrastruktura techniczna (wodociągi, linie kablowe, sieci teletechniczne itp.) musi pozostać czynna w trakcie robót. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania ciągłości dostaw mediów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie wynagrodzenia. Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia ma wykonać organizację i zabezpieczenie terenu wycinki i przycinki oraz wdroży organizację ruchu tymczasowego. Wykonawca ma obowiązek zapewnić skuteczną ochronę przed pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z terenem wycinki i przycinki oraz odcięciem możliwego dojazdu do posesji. Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu wycinki i przycinki w okresie realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

1. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane   
   z wycinką i przycinką drzew,
2. w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,
3. wyznaczy strefy ochrony drzew (SOD)
4. zabezpieczy drzewa w obrębie terenu wycinki, zgodnie z wytycznymi, które zostały zawarte w Załączniku nr 3.
   1. Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia mogą być przez zamawiającego rozszerzone, zgodnie z jego potrzebami.

Spis załączników :

1. Decyzja Starosty Wrocławskiego
2. SOD