**Załącznik nr 1a do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zamówienia pn. **„Dostawa   
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym”**, prowadzonego przez **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku**, oferuję:

**Marka pojazdu**: ………..……………………………................…………..…………..

(proszę podać nazwę marki pojazdu, typ pojazdu)

**Zabudowa:** …………….…………...........................……………………….…………

(proszę podać nazwę zabudowy, typ zabudowy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | | **Wymagane** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| **1** | | | **2** | **3** |
| **Parametry podstawowe:** | | | | |
| Wymagane warunki techniczne podwozia | | | | |
| 1. | | Podwozie fabrycznie nowe nie starsze niż rok produkcji 2022 | | posiada/ nie posiada\* |
| 2. | | DMC techniczna min. 40 000 kg | | ………………………………………… |
| 3. | | DMC administracyjna 32 000 kg | | ……………………………………….. |
| 4. | | Konfiguracja osi 8x4 (dwie osie przednie skrętne) | | posiada/ nie posiada\* |
| 5. | | Rozstaw osi w zakresie max 4750 mm | | posiada/ nie posiada\* |
| 6. | | Silnik zasilany diesel ON | | posiada/ nie posiada\* |
| 7. | | Moc min. 370 kM | | moc ……………………………….. |
| 8. | | Norma emisji spalin EURO6 | | posiada/ nie posiada\* |
| 9. | | Osłony boczne antyrowerowe | | posiada/ nie posiada\* |
| 10. | | Skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła lub automatyczna skrzynia biegów | | ………………………..……………………  /zaproponowane rozwiązanie/ |
| 11. | | Przednie zawieszenie osi kierowanych resory paraboliczne min. obciążenie 8 ton na oś | | posiada/ nie posiada\* |
| 12. | | Tylne zawieszenie resory stalowe paraboliczne min. obciążenie techniczne 13 ton na oś | | posiada/ nie posiada\* |
| 13. | | Wydech pojazdu dolny | | posiada/ nie posiada\* |
| 14. | | System zapobiegający staczaniu się pojazdu | | posiada/ nie posiada\* |
| 15. | | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej napędowej | | posiada/ nie posiada\* |
| 16. | | Przystawka odbioru mocy odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy | | posiada/ nie posiada\* |
| 17. | | Hamulce na wszystkich osiach bębnowe | | posiada/ nie posiada\* |
| 18. | | Systemem ABS | | posiada/ nie posiada\* |
| 19. | | System ESP | | posiada/ nie posiada\* |
| 20. | | Dwa akumulatory 12 V min. 180 Ah każdy | | posiada/ nie posiada\* |
| 21. | | Zbiornik paliwa min. 200 litrów | | posiada/ nie posiada\* |
| 22. | | Zbiornik AdBlue min. 35 litrów | | posiada/ nie posiada\* |
| 23. | | Koła 22,5 z oponami 315/80 + koło zapasowe o tym samym bieżniku | | posiada/ nie posiada\* |
| 24. | | Koła osi przednich zabezpieczone w błotniki i osłony błotne (chlapacze) | | posiada/ nie posiada\* |
| 25. | | Koła osi tylnych zabezpieczone jednym wspólnym błotnikiem | | posiada/ nie posiada\* |
| 26. | | Sygnał dźwiękowy dla włączonego wstecznego biegu | | posiada/ nie posiada\* |
| 27. | | Kabina dzienna w kolorze białym dwuosobowa | | posiada/ nie posiada\* |
| 28. | | Tylna ściana kabiny z oknem | | posiada/ nie posiada\* |
| 29. | | Dwa niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa, zagłówkami i pokrowcami w ciemnym odcieniu | | posiada/ nie posiada\* |
| 30. | | Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętym pasie bezpieczeństwa | | posiada/ nie posiada\* |
| 31. | | Sygnalizator niedomkniętych drzwi | | posiada/ nie posiada\* |
| 32. | | Klimatyzacja | | posiada/ nie posiada\* |
| 33. | | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym | | posiada/ nie posiada\* |
| 34. | | Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane | | posiada/ nie posiada\* |
| 35. | | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego | | posiada/ nie posiada\* |
| 36. | | Automatyczny włącznik świateł mijania lub do jazdy dziennej zespolony z włączeniem zapłonu | | posiada/ nie posiada\* |
| 37. | | Osłony przednich reflektorów | | posiada/ nie posiada\* |
| 38. | | Osłony tylnych lamp zespolonych | | posiada/ nie posiada\* |
| 39. | | Doświetlenie przestrzeni roboczej z boków  i z tyłu pojazdu LED | | posiada/ nie posiada\* |
| 40. | | Lampy ostrzegawcze LED 2 szt. zamontowane w atrapie przedniej kabiny | | posiada/ nie posiada\* |
| 41. | | Belka LED ostrzegawcza zamontowana na dachu kabiny – podłużna | | posiada/ nie posiada\* |
| 42. | | Boczne światła obrysowe LED | | posiada/ nie posiada\* |
| 43. | | Kamera cofania z tyłu pojazdu | | posiada/ nie posiada\* |
| 44. | | Centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne | | posiada/ nie posiada\* |
| 45. | | Komputer pokładowy | | posiada/ nie posiada\* |
| 46. | | Tachograf cyfrowy, | | posiada/ nie posiada\* |
| 47. | | Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym | | posiada/ nie posiada\* |
| 48. | | Minimum 1 gniazdo USB | | posiada/ nie posiada\* |
| 49. | | Fabryczny immobiliser | | posiada/ nie posiada\* |
| 50. | | Dywaniki gumowe: komplet | | posiada/ nie posiada\* |
| 51 | | Pokrowce ochronne na fotele | | posiada/ nie posiada\* |
| 52. | | Gaśnica wraz z zamocowaniem, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło | | posiada/ nie posiada\* |
| 53. | | Skrzynka narzędziowa wewnątrz kabiny | | posiada/ nie posiada\* |
| 54. | | Apteczka | | posiada/ nie posiada\* |
| 55. | | Trójkąt ostrzegawczy | | posiada/ nie posiada\* |
| 56. | | Przyłącze sprężonego powietrza w kabinie (wąż, pistolet) | | posiada/ nie posiada\* |
| 57. | | Podnośnik samochodowy | | posiada/ nie posiada\* |
| 1. **Wymagania techniczne zabudowy** | | | | |
| 1. | Zabudowa hakowa fabrycznie nowa nie starsza niż 2022 rok | | | posiada/ nie posiada\* |
| 2. | Udźwig min. 26 000 kg | | | posiada/ nie posiada\* |
| 3. | Zabudowa hakowa przystosowana do przewozu kontenerów zgodnie z normą DIN 30722 | | | posiada/ nie posiada\* |
| 4. | Długość kontenerów przewożonych max. do 7 000 mm | | | posiada/ nie posiada\* |
| 5. | Zbiornik oleju hydraulicznego min. 150 litrów | | | posiada/ nie posiada\* |
| 6. | Chłodnica oleju hydraulicznego zamontowana z boku zabudowy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 7. | Ramię przesuwne z hakiem wymiennym nie spawanym | | | posiada/ nie posiada\* |
| 8. | Wewnętrzna hydrauliczna blokada kontenera | | | posiada/ nie posiada\* |
| 9. | Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 10. | Pilot radiowy bezprzewodowy umożliwiający sterowanie pracą urządzenia z poza kabiny kierowcy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 11. | Przesuw kontenera bez konieczności stosowania dodatkowych rolek, max. 2 rolki główne na końcu ramy urządzenia | | | posiada/ nie posiada\* |
| 12. | Instalacja hydrauliczna z dodatkowym wyjściem umożliwiającym podłączenie i napęd kontenera asenizacyjnego marki DUMAS typ DUM852 | | | posiada/ nie posiada\* |
| 13. | Zabezpieczenie przed przechyłem pojazdu podczas załadunku poprzez blokadę hydrauliczną z informacją świetlną i akustyczną w kabinie kierowcy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 14. | Stopnie umożliwiające wejście na ramę pojazdu | | | spełnia/ nie spełnia\* |
| 15. | Belka najazdowa tylna | | | posiada/ nie posiada\* |
| 16. | Centralne smarowanie | | | posiada/ nie posiada\* |
| 17. | Zbiornik czystej wody z zaworem dla załogi do mycia rąk | | | posiada/ nie posiada\* |
| 1. **System GPS zgodny z systemem, którego używa Zamawiający tj. ELTE GPS** | | | | |
| 1. | Lokalizator GPS | | | posiada/ nie posiada\* |
| 2. | Interfejs CAN | | | posiada/ nie posiada\* |
| 1. **Kolorystyka** | | | | |
| 1. | | Kabina - biały | | posiada/ nie posiada\* |
| 2. | | Podwozie - czarny | | posiada/ nie posiada\* |
| 3. | | Koła - srebrny | | posiada/ nie posiada\* |
| 4. | | Zabudowa - czarny | | posiada/ nie posiada\* |

***\**** *niepotrzebne skreślić*

**DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

**UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.**