Załącznik nr 1c

ZP.272.1.93.2024

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)**

**Część VI**

**Wymagania techniczne i użytkowe samochodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N a d w o z i e** | | |
| 1 | Rodzaj nadwozia | Kombi – bus pasażerski |
| 2 | Ilość drzwi | 2 drzwi z przodu, jedne boczne przesuwane, tył – klapa lub drzwi |
| 3 | Liczba miejsc | 8-miejscowy lub 9-miejscowy |
| 4 | Rozstaw osi | Nie mniej niż 3000 mm |
| 5 | Lakier | Srebrny metalik, grafitowy metalik, granatowy metalik, czarny metalik |
| 6 | Dopuszczalna masa | Do 3,5 tony |
| 7 | Rok produkcji | 2023 lub 2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S i l n i k** | | |
| Silnik w 100% elektryczny | | |
| 1 | Moc silnika KM | Nie mniej niż 130 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Akumulator** | |
| Fabrycznie nowy, litowo - jonowy | |
| Pojemność energetyczna | Nie mniej niż 65 kWh |

|  |
| --- |
| **Ładowanie pojazdu** |
| - Możliwość ładowania z gniazda sieciowego 230 V,  - Możliwość ładowania z gniazda ładowarki 32 A,  - System bezpieczeństwa zapobiegający porażeniu prądem podczas ładowania pojazdu,  - Ładowarka pokładowa,  - Złącze szybkiej ładowarki,  - Fabryczny przewód przystosowany do ładowania z gniazda sieciowego 230 V,  - Fabryczny przewód przystosowany do ładowania z ładowarki 32 A |

|  |
| --- |
| **Wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo jazdy:** |
| * Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, * Boczne poduszki powietrzne lub kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, * Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy z regulacją wysokości mocowania i pirotechnicznymi napinaczami, * Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, * Zagłówki we wszystkich fotelach, * ABS, * Immobiliser, autoalarm, * Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, lub zestaw naprawczy, * Fabryczne obręcze kół ze stopów lekkich wraz z oponami letnimi, zgodnymi z zaleceniami producenta |

|  |
| --- |
| **Wyposażenie wpływające na komfort jazdy** |
| * Tapicerka foteli materiałowa ciemna, * Halogenowe lub biksenonowe, lub ledowe reflektory przednie * Fabryczne radio, * Otwierane lub uchylne co najmniej 2 szyby boczne w części pasażerskiej, * Boczne szyby w części pasażerskiej przyciemniane, * Co najmniej dwa gniazda 12V lub USB, * Żaluzje/rolety na boczne szyby w części pasażerskiej * Zdalnie sterowany zamek centralny, * Czujniki parkowania – tył (możliwa kamera cofania) * Klimatyzacja/ogrzewanie umożliwiająca również chłodzenie/ogrzewanie części pasażerskiej, * Elektryczne sterowane szyby z przodu * Szyba przednia po stronie kierowcy z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem, * Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne, * Fotel kierowcy z regulacją wysokości, * Kierownica obszyta skórą lub materiałem skóropodobnym, * Na podłodze wykładzina gumowa lub z innego materiału, w części przedniej dywaniki/wycieraczki, * Wewnętrzne ściany boczne i sufit wykończone tapicerką (ciemną) * Zderzaki w kolorze nadwozia |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zużycie energii,** **emisja spalin, zasięg** | |
| Zużycie energii elektrycznej (wg WLTP) w cyklu łączonym/mieszanym | Nie więcej niż 35 kWh/100 km |
| Emisja CO2 w cyklu łączonym/mieszanym | 0 g/km |
| Zasięg (wg WLTP) w cyklu łączonym/mieszanym | Nie mniejszy niż 280 km |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gwarancje producenta/sprzedawcy pojazdu** | | | |
| 1 | Okres gwarancji mechanicznej na pojazd | | Minimum 2 lata |
| 2 | Gwarancja na lakier | | Minimum 3 lata |
| 3 | Gwarancja na perforację nadwozia | | Minimum 12 lat |
| **Serwis** | | | |
| Autoryzowana stacja obsługi dla oferowanego pojazdu na terenie siedziby Zamawiającego (Olsztyn + - 30 km) | | Tak, a jeżeli odległość stacji obsługi jest większa niż 30 km od Olsztyna, Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji jest odpowiedzialny za dostarczenie pojazdu do stacji obsługi oraz pokrywa koszty dostawy | |