*Załącznik nr 1*  ……………………………., ………………….

*miejscowość , dnia*

**Formularz ofertowy do zapytania ofertowego pn.:**

**„** **Dostawa 2 stacji do poboru próbek cieczy”**

**Nr postępowania - 08/D/ZO/2024/RWiK**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie

ul. Ustronie Miejskie 1

78-200 Białogard

**I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:**

Nazwa firmy (imię i nazwisko) …………………………………………...………………..

ulica……………………………………………….……..nr domu………………..……………….

kod…….…………........miejscowość………………...…………………………………….……

tel.: ……………………………….…….………. fax: …………………………………

e-mail: ……………………………….…….……….

NIP: ……………………………….…….……….

REGON: ……………………………….…….……….

**II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:**

Cena netto: …………………………………zł (słownie: ……………………….……………………………..................)

Podatek od towarów i usług w wysokości … %: ……………………..zł (słownie: ……….……...……..)

Podatek od towarów i usług w wysokości … %: ……………………..zł (słownie: ……….……...……..)

Cena brutto: …………………………………zł (słownie: …………………………………………………....................)

**Niniejszym oświadczam, że:**

1. zapoznałam/em się z wymogami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
2. zapoznałam/em się z wymogami Zamawiającego dotyczącymi zapłaty wynagrodzenia określonych w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
3. cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
4. zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
5. uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
6. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,
7. Oświadczam, że została mi przedstawiona zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informacja dotycząca przetwarzania moich danych osobowych,
8. Wykonawca wykona zamówienia samodzielnie/ Wykonawca następujące części niniejszego zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazuje firmy (nazwy) oraz adresy podwykonawców

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie części zamówienia, która zostanie powierzona do wykonania podwykonawcy | Oznaczenie firmy i adresu podwykonawcy  (jeżeli są znane na tym etapie postępowania – brak oznaczenia zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako brak możliwości oznaczenia podwykonawcy) |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Oświadczam, że została mi przedstawiona zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informacja dotycząca przetwarzania moich danych osobowych.
2. Wypełniłem, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. Oświadczam/-y\*, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
4. Oświadczam/-y\*,nie jestem(śmy) powiązany(i) kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym - Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumieć należy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi na rzecz Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
* pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje

uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia.

*\*Dotyczy także podwykonawców*

...............................................................................

*(podpisy i pieczątki osób prawnie umocowanych do*

*składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)*

*Załącznik do Formularza ofertowego*

**„** **Dostawa 2 stacji do poboru próbek cieczy”**

**Nr postępowania - 08/D/ZO/2024/RWiK**

* Producent: ………………………………..

Model/typ: ………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego | Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń  *\*Niepotrzebne skreślić*  *lub wstawić wartość* |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **1** |  | |
| 1.1 | pobór proporcjonalnie do: czasu, przepływu, | tak/nie\* |
| 1.2 | układ poboru: perystaltyczny, | tak/nie\* |
| 1.3 | praca w warunkach od -20 ºC do 40 ºC, | tak/nie\* |
| 1.4 | obudowa ze stali 304, | tak/nie\* |
| 1.5 | temperatura pobieranych próbek od 2 ºC do 50 ºC | od .................ºC do .............. ºC, |
| 1.6 | wysokość zasysania do 8 m | wysokość zasysania do .........................m, |
| 1.7 | prędkość poboru próbki > 0,5 m/s zgodnie z EN 25667, ISO 5667 lub równowazną, | tak/nie\* |
| 1.8 | klimatyzowane wnętrze utrzymujące temperaturę próbek do 4ºC, z możliwością regulacji od 1 ºC do 9 ºC, | tak/nie\* |
| 1.9 | system automatycznego odszraniania | tak/nie\* |
| 1.10 | objętość pobieranej próbki od 20 do 350 ml, | tak/nie\* |
| 1.11 | dokładność pobieranej próbki ± 5 ml albo 5 % ustawionej objętości, | tak/nie\* |
| 1.12 | powtarzalność: 5%, | tak/nie\* |
| 1.13 | dystrybucja 24 x 1 l, butelki z PE + taca rozdzielająca, | tak/nie\* |
| 1.14 | zamiana dystrybucji bez użycia narzędzi | tak/nie\* |
| 1.15 | liczba możliwych wariantów butelek >20 | tak/nie\* |
| 1.16 | drzwi szafki zamykane na klucz ( zapasowe klucze w komplecie) | tak/nie\* |
| 1.17 | wąż zasysający o długości min. 10 m z PVC, z filtrem siatkowym z V4A | tak/nie\* |
| 1.18 | wbudowany przetwornik z serwerem www oraz komunikacją cyfrową Modbus RTU | tak/nie\* |
| 1.19 | menu w języku polskim, | tak/nie\* |
| 1.20 | sterownik z wyświetlaczem, klawiaturą i pokrętłem nawigatora | tak/nie\* |
| 1.21 | zaprogramowanie min. 8 programów użytkownika | tak/nie\* |
| 1.22 | liczba przechowywanych programów: min. 100, | tak/nie\* |
| 1.23 | 2 wejścia 4…20 mA (izolowane galwanicznie), | tak/nie\* |
| 1.24 | 2 wejścia binarne (izolowane galwanicznie), | tak/nie\* |
| 1.25 | 2 wyjścia binarne typu otwarty kolektor, maks. 30 V, 200 mA, | tak/nie\* |
| 1.26 | zasilanie z sieci (230 VAC), | tak/nie\* |
| 1.27 | pobór mocy maks. 295 VA | tak/nie\* |
| 1.28 | zegar czasu rzeczywistego: bateria litowa | tak/nie\* typ........................ |
| 1.29 | slot na karty SD | tak/nie\* |
| 1.30 | min. 3 wejścia cyfrowe na sondy | tak/nie\* |