## Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA

1. Dane techniczne:
* Silnik o pojemności nie mniejszej niż. 3,6 l,
* Moc silnika nie mniej niż 96 KM,
* Długość transportowa nie mniej niż. 3600 mm,
* Szerokość transportowa nie mniej niż. 2000 mm,
* Wysokość transportowa nie więcej niż. 2900 mm,
* Szybkość nie mniej niż 36 km/h,
* Skrzynia biegów – manualna,
* Waga nie więcej niż 4 t.,
* Ilość cylindrów – 4 szt.
* Napęd 4 x 4,
* Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, może być zarejestrowany,
* Rok produkcji: nie starszy niż 2022 r.,
* Koła tylne 420/85 R 30 – koła przednie 280/85 R 24,
1. Wyposażenie:
* Kabina,
* Klimatyzacja,
* Obciążniki kół tylnych,
* Radio,
* Lampa błyskowa,
* Ładowacz czołowy o udźwigu 1600 kg – 3 sekcyjny,
* Amortyzacja wysięgnika,
* Joystik,
* Widły do palet,

- Łyżka uniwersalna o szerokości 2,1 m,

1. Inne wymagania:
* Fabryczne świadectwo homologacji uprawniające do rejestracji pojazdu i poruszania się pojazdem po drogach publicznych,