.
 **Uproszczony opis przedmiotu zmówienia-montaż**

 **klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp.**

Każde piętro winno mieć o osobny układ VRF o wydajności chłodniczej 18 kW

( moc elektryczna ok 2 x 6 kW)

1.Parter
System klimatyzacji VRF  ( 9 szt ściennych po 2,5 kW + 1 ścienny 5,5 kW -

Pompy skroplin - 10 szt
Instalacja chłodnicza z montażem i korytkami

2.Piętro
System klimatyzacji VRF  ( 7 szt ściennych po 2,5 kW + 1 ścienny 5,5 kW

Pompy skroplin - 8 szt
Instalacja chłodnicza z montażem i korytkami