.   
 **Uproszczony opis przedmiotu zmówienia-montaż**

**klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp.**

Każde piętro winno mieć o osobny układ VRF o wydajności chłodniczej 18 kW

( moc elektryczna ok 2 x 6 kW)

1.Parter  
System klimatyzacji VRF  ( 9 szt ściennych po 2,5 kW + 1 ścienny 5,5 kW -

Pompy skroplin - 10 szt   
Instalacja chłodnicza z montażem i korytkami   
  
2.Piętro  
System klimatyzacji VRF  ( 7 szt ściennych po 2,5 kW + 1 ścienny 5,5 kW

Pompy skroplin - 8 szt   
Instalacja chłodnicza z montażem i korytkami