**Załącznik nr 2E do SWZ**

**Nr postępowania 34/23 (Zadanie nr 5)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Zadania nr 5 1 kpl.**

|  |
| --- |
| **Urządzenie wielofunkcyjne laserowe lub LED kolorowe A3 z dodatkowym wyposażeniem**  |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **W ofercie do umowy wykonawczej wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.** |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta.Urządzenie musi być zainstalowane fabrycznie i dostarczone w fabrycznie zabezpieczonym pudełku. |
|  | Parametry urządzenia | * Podstawowe funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie
* Technologia druku kolorowa laserowa lub LED
* Podświetlany kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD
* Maksymalna rozdzielczość druku: min. 1200 x 1200 dpi.
* Maksymalna rozdzielczość skanowania i kopiowania: min. 600 x 600 dpi.
* Technologia skanowania: CIS.
* Głębia koloru: min. 24 bity.
* Skala szarości: min. 256 poziomów.
* Format skanowania: min. BMP, JPEG, PDF, TIFF
* Pamięć: min 1 GB.
* Dysk twardy: 250 GB.
* Automatyczny druk dwustronny
* Pojemność podajnika papieru: min. 250 arkuszy
* Moduł faksu analogowego.
* Automatyczny podajnik dokumentów RADF lub DADF
* Pojemność podajnika dokumentów: min. 50 arkuszy
* Obsługiwane rozmiary nośników: min. A3, A4, A5, koperty
* Wydajność kasety z tonerem czarnym: min. 15 000 str. A4
* Wydajność kasety z tonerem kolorowym: min. 10 000 str. A4
* Wydajność bębna światłoczułego: min. 30 000 str.
* Interfejsy: USB 2.0, Ethernet
 |
|  | Dodatkowe wyposażenie | * Przewód USB 2 AB o długości 3 metrów.
* 1 komplet tonerów o pełnej wydajności.
* Szafka (podstawa) dedykowana do urządzenia (nie wymagana w przypadku gdy w standardowym wyposażeniu oferowanego urządzenia znajduje się taka szafka lub dodatkowe podajniki papieru stanowiące podstawę pod urządzenie.
 |
|  | Gwarancja | Min. 24-miesięczna gwarancja producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |