**Załącznik nr 2 do SWZ**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTY** |

**GMINA DUSZNIKI**

**ul. Sportowa 1**

**64-550 Duszniki**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**„Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku”**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokładne dane Wykonawcy** | |
| Nazwa albo imię i nazwisko |  |
| Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres |  |
| NIP  REGON  KRS |  |
| Tel. oraz adres poczty elektronicznej  (e-mail) do korespondencji z Zamawiającym |  |
| Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę  (imię i nazwisko) |  |
| Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy  w trakcie realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) |  |

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym   
   w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi   
   w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie:**

* 1. **Za łączną kwotę:**

**brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN**

(słownie złotych brutto : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

* 1. **Udzielamy gwarancji jakości i rękojmi na pojazd oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia w wymiarze ………………miesięcy od dnia odbioru pojazdu.**
  2. **Oferujemy następujący pojazd, opisany w załączniku nr 1 do niniejszego Formularz Oferty:**

**Średni samochód pożarniczy wraz z wyposażeniem:**

Producent podwozia i nadwozia …………………………

Rok produkcji podwozia i nadwozia ………………….

**3.4. Oświadczamy, iż pojemność zbiornika na wodę wynosi** ……………………………….. /określić wydajność w m3.

**3.5. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego: 20 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy.**

1. **ZAMIERZAMY** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***ZAMIERZAMY*** *powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)\*.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

* 1. ***Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. **OŚWIADCZAMY,** iż\*
2. ………………………… (*wskazać właściwego Wykonawcę spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*) wykona następujące dostawy/usługi:

…………………………

1. ………………………… (*wskazać właściwego Wykonawcę spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*) wykona następujące dostawy/usługi:

……………………………..

\* Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z działem XI SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

1. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udzielimy rękojmi za wady ….. m-cy.
2. **JESTEŚMY** związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. **OŚWIADCZAMY**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_ do \_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.
4. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. **WYKONAWCA JEST** mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *(właściwe zaznaczyć):*

**mikro /  małym /  średnim /  jednoosobowa działalność gospodarcza /  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;**

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób   
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. **OŚWIADCZAMY,** iż następujące aktualne dokumenty w formie elektronicznej są dostępne pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (dotyczy CEIDG, KRS):

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **OFERTĘ** składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ stronach.
2. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

adres:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/ podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentacji)

# Załącznik nr 1 do Formularz Oferty

# OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW

„**Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego z napędem 4 x 4**

dla jednostki OSP w Grzebienisku”

UWAGA: Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „tak” lub „nie”, zaś w przypadku wyższych wartości niż wymagania Zamawiającego należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

**Minimalne wymagania techniczno- użytkowe dla używanego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Grzebienisku.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMETRY  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| **I.** | **Warunki ogólne:** |  |
| 1. | Pojazd spełnia wymagania aktualnych polskich przepisów o ruchu drogowym,  z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą  z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) wraz  z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 2. | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia/certyfikat do użytkowania  w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Aktualne świadectwo dopuszczenia/certyfikat wraz ze sprawozdaniem z badań oferowanego pojazdu, potwierdzające dane techniczno-użytkowe oferowanego pojazdu należy dostarczyć wraz z ofertą.  Powyższe dotyczy również sprzętu dostarczonego z oferowanym pojazdem, jeśli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia.  W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy, musi on posiadać aktualną opinię techniczną w zakresie spełnienia wymagań techniczno-użytkowych, wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.10.2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju (Dz.U. z 2020 r., poz. 1878). Opinię należy dostarczyć wraz z ofertą. |  |
| 3. | Pojazd musi być oznakowany napisem ,,OSP GRZEBIENISKO” oraz numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 29 stycznia 2019 r.  w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KGPSP 2019 r. poz.5).  Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 4. | Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce. |  |
| 5. | Wykonawca dostarczy pojazd na własny koszt pod adres: Grzebienisko, ul. Szkolna 8a, 64-553 Grzebienisko. |  |
| II. | Podwozie z kabiną: |  |
| 1. | Pojazd używany, bezwypadkowy. |  |
| 2. | Pojazd wyprodukowany w roku 1998 lub później. | Proszę podać rok produkcji: ............ |
| 3. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3300 mm. Maksymalna długość pojazdu nie może przekraczać 7500 mm. |  |
| 4. | Silnik Diesla, minimalna moc znamionowa silnika 240 KM. | Proszę podać moc silnika w KM: ......... |
| 5. | Układ jezdny - napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokada obu mostów napędowych. |  |
| 6. | Rozstaw osi w zakresie 3800 – 4000 mm. |  |
| 7. | Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 340 mm. |  |
| 8. | Na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie osi przedniej  i tylnej resorowe. Nie dopuszcza się zawieszenia pneumatycznego. |  |
| 9. | Rozmiar kół pojazdu nie mniejszy niż R-22,5. |  |
| 10. | Samochód na przednich i tylnych kołach obu osi posiada ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Opony nie starsze niż 4 lata. | Proszę podać rok produkcji opon na kołach obu osi: ..................... |
| 11. | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, min. 120 litrów. Zbiornik umiejscowiony poza zabudową pożarniczą. | Proszę podać pojemność zbiornika paliwa w litrach: ................................ |
| 12. | Samochód posiada wymienione: olej w silniku, olej w skrzyni biegów, filtry oleju silnika  i skrzyni biegów, filtry powietrza i paliwa. |  |
| 13. | Kolorystyka:  - przedni zderzak oraz nadkola w kolorze białym;  - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. |  |
| 14. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, ilość miejsc 9. |  |
| 15. | Przednie fotele posiadają pasy bezpieczeństwa, wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją pochylenia oparcia oraz pneumatyczną regulacją wysokości. |  |
| 16. | Kabina pojazdu posiada:   * niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku typu webasto, * lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, * lusterko krawężnikowe po stronie dowódcy, * radiostację samochodową z dodatkowym głośnikiem w przedziale autopompy, podłączoną do instalacji antenowej zakończonej antena radiową. |  |
| 17. | Całkowity przebieg pojazdu nie większy niż 35 000 km. | Proszę podać przebieg pojazdu w km: ............ |
| 18. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 14000 kg. | Proszę podać DMC pojazdu w kg: ................ |
| 19. | Pojazd wyposażony w urządzenie - generator sygnałów dźwiękowych dla pojazdu uprzywilejowanego (modulator). Dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska z tyłu pojazdu na dachu zabudowy. |  |
| 20. | Pojazd posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| 21. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin pod spodem pojazdu, wyprowadzony do dołu. |  |
| 22. | Pojazd posiada system ABS. |  |
| 23. | Pojazd posiada układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 24. | Pojazd posiada zaczep holowniczy paszczowy z tyłu pojazdu, zapewniający możliwość holowania przyczepy oraz gniazdo do podłączania instalacji przyczepy. Z przodu szekle. |  |
| III. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 1. | Zabudowa wykonana z profili aluminiowych. Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne – blacha aluminiowa. |  |
| 2. | Półki sprzętowe wykonane z aluminium. Zewnętrzne i wewnętrzne poszycia wykonane  z blachy aluminiowej. Ilość skrytek zabudowy wynosząca 7, skrytki w układzie 3+3+1. |  |
| 3. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami (roletami) wykonanymi z aluminium. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 4. | Skrytka przeznaczona dla akumulatorów wyposażona w wysuwaną prowadnicę. |  |
| 5. | Skrytka przeznaczona dla agregatu prądotwórczego wyposażona w wysuwaną prowadnicę. |  |
| 6. | Wszystkie szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 7. | Zbiornik na wodę kompozytowy, o pojemności nie mniejszej niż 2700 litrów. | Proszę podać wielkość zbiornika na wodę: ....................... |
| 8. | Pojazd posiada 2 nasady tankowania zbiornika na wodę umieszczone w tylnej części. |  |
| 9. | Pojazd posiada funkcję tankowania zbiornika przez autopompę. |  |
| 10. | Instalacja tankowania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 11. | Pojazd posiada uchwyty na 4 aparaty powietrzne. |  |
| 12. | Pojazd posiada uchwyty na węże pożarnicze, co najmniej 4 x W52, co najmniej 4 x W75. |  |
| 13. | Pojazd posiada co najmniej jedną linię szybkiego natarcia o długości węża co najmniej 30 metrów, umieszczone w tylnej skrytce z prawej strony (strona dowódcy). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. |  |
| 14. | Zwijadło posiada co najmniej manualny rodzaj zwijania. |  |
| 15. | Autopompa jednostopniowa o wydajności co najmniej 1600 l/min. przy ciśnieniu 8 bar, posiadająca co najmniej 2 nasady tłoczne 75 oraz 1 ssawną 110. | Proszę podać wydajność autopompy: .......... |
| 16. | Autopompa wyposażona w system sterowania posiadający automatykę utrzymywania ciśnienia tłoczenia. |  |
| 17. | Pojazd posiada oświetlenie wewnątrz zabudowy pożarniczej. |  |
| 18. | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy nad każdą ze skrytek, co najmniej 3 z każdej strony. |  |
| 19. | Dach zabudowy pożarniczej w formie podestu roboczego. Dach wyposażony w uchwyty do drabiny pożarniczej oraz skrzynię przeznaczoną do węży ssawnych W-110 oraz do drobnego sprzętu podręcznego. |  |
| 20. | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy, zasilany z agregatu prądotwórczego. |  |
| IV. | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| 1. | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 6 miesięcy. | Proszę podać liczbę miesięcy: ............. |
| 2. | Pojazd posiada aktualne badania techniczne. |  |
| 3. | Pojazd posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) ważną co najmniej 3 miesiące. |  |
| 4. | Wraz z pojazdem dostarczone będą: komplet dokumentacji pojazdu i wyposażenia, ewentualne instrukcje obsługi. |  |

**Uwaga !**

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl ustawy Pzp.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/

podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentacji)

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)