|  |
| --- |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| **Producent / Firma** | **Podać** |  |
| **Nazwa / typ urządzenia** | **Podać** |  |
| **Kraj pochodzenia** | **Podać** |  |
| **Rok produkcji 2023 r** | **Podać** |  |
| **Urządzenia fabrycznie nowe**  | **Podać** |  |
| **lp.** | **Parametr wymagany** | **Ilość** | **Warunek granicznyTAK** | **Parametr oferowany** |
|  | **Lampa sollux** | **1 szt.** |  |
|  | Regulowana jasność naświetlania  |  | Tak |   |
|  | Naświetlanie w zakresie IR-A oraz IR-B |  | Tak |   |
|  | Elektroniczny sterownik czasowy |  | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia indywidualnych ustawień dla pacjenta  |  | Tak |  |
|  | Wbudowany filtr czerwony i niebieski  |  | Tak |  |
|  | Zegar zabiegowy |  | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia światła lampy w dowolnym kierunku |  | Tak |  |
|  | W zestawie jezdny statyw z blokadą kół  |  | Tak |  |
|  | Moc żarówki: 375 W (+/-5%) |  | Tak |  |
|  | Intensywność świecenia żarówki: 10-99% |  | Tak |  |
|  | Zegar zabiegowy |  | Tak |  |
|  | Okulary ochronne  | 2 | Tak |  |