**PTT.2370.12.2022**

**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna**

|  |
| --- |
| **Wyszczególnienie** |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:** |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
| * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022). |
| 1.1. Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:** |
| * Długość minimum: 4965 (mm) |
| * Szerokość minimum: 1920 (mm) |
| * Wysokość maksimum pojazdu: 1760 (mm) |
| * Prześwit minimum: 200 (mm) |
| 1. **Wymiary wewnętrzne:** |
| * Pojemność bagażnika (do linii dachu) minimum: 330 (litry) |
| * Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg. |
| 1. **Silnik:** |
| * Łączna moc układu hybrydowego minimum: 180 (kW) |
| * Benzynowy |
| * Pojemność skokowa minimum: 2485 (cm3) |
| * Moc silnika minimum: 140 (kW) |
| * Maksymalny moment obrotowy minimum 235 (Nm) |
| * Spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:** |
| * Napęd: 4x4 |
| * Skrzynia biegów: bezstopniowa automatyczna |
| 1. **Wymagania techniczne:** |
| **Nadwozie:** |
| * Rodzaj: SUV, minimum 5-drzwiowy |
| * Kolor: czerwony, srebrny (szary) lub biały |
| * Szyba przednia podgrzewana |
| * Fabrycznie przyciemnione szyby w części tylnej nadwozia |
| * Elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika |
| * Kamera cofania |
| * Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych |
| * Chromowane listwy boczne |
| * Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie składane i sterowane z pamięcią ustawień |
| * System reflektorów biksenonowych lub w technologii LED (Bi-LED) |
| * Lampy przeciwmgielne przednie LED |
| * Światła do jazdy dziennej LED |
| * Minimum tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED |
| * Czujniki parkowania z przodu i z tyłu |
| * Rok produkcji samochodu 2022 |
| * Pojemność zbiornika paliwa minimum: 62L |
| * Bagażnik dachowy na relingi |
| * Stopnie boczne |
| **Wnętrze, komfort:** |
| * Ilość miejsc siedzących – 7 |
| * Tapicerka skórzana |
| * Przednie fotele wentylowane z regulacją elektryczną. Pamięć ustawień oraz regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy |
| * Podgrzewane fotele przednie |
| * Kanapa w drugim rzędzie siedzeń składana i dzielona, regulowana |
| * Dwuosobowa kanapa w trzecim rzędzie siedzeń. Kanapa w trzecim rzędzie siedzeń składana i dzielona |
| * Wybór trybu jazdy |
| * Klimatyzacja trzystrefowa z regulacją elektroniczną |
| * Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową |
| * Siatka bagażnika pozioma oraz zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia bagażu |
| * Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą z funkcją obsługi min. radia i telefonu |
| * Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne |
| * Centralny zamek sterowany zdalnie |
| * Minimum dwa gniazda 12V w konsoli centralnej |
| * Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |
| * Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby |
| * Funkcja (stacja) do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej |
| * System bezkluczykowego dostęp do samochodu. Uruchamianie silnika przyciskiem |
| * Dywaniki podłogowe przód/tył w ciemnym kolorze |
| * Minimum 5 portów USB |
| * Fabrycznie montowane radio oraz nawigacja GPS o przekątnej ekranu min. 7 cali z aktualnym kompletem map wraz z anteną do cyfrowego odbioru programów radiowych oraz kompletem min. 10 głośników i Wi Fi, system Bluetooth |
| **Bezpieczeństwo:** |
| * System zapobiegający blokowaniu kół |
| * System wspomagający hamowanie |
| * Min. 7 poduszek powietrznych |
| * Aktywna kontrola trakcji |
| * Asystent utrzymania pasa ruchu |
| * Automatyczne światła drogowe |
| * Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu |
| * Wspomaganie kierownicy |
| * Wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| * Tempomat |
| * Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu i tyłu |
| * System automatycznego powiadamiania ratunkowego |
| * System monitorowania ciśnienia w oponach |
| * System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu |
| * System stabilizacji toru jazdy również z przyczepą |
| * System wspomagający pokonywanie podjazdów |
| * Funkcja rozpoznawania znaków drogowych |
| * Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów |
| * Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach |
| * Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) |
| * Osłona silnika |
| * Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów |
| * Obręcze kół ze stopów lekkich – min. 20 cali |
| * Zapasowe koło dojazdowe |
| * Zabezpieczenie antykradzieżowe |
| 1. **Gwarancja:** |
| Gwarancja mechaniczna na samochód minimum: 2 lata. |
| Na powłokę lakierniczą minimum: 3 lata. |
| Na perforację nadwozia minimum 12 lat. |
| Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. |