**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę wyrobów betonowych (PN/22/2021/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (D\*E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1 | Właz żeliwny kanałowy okrągły, **klasa A15, DN 600**, wysokość korpusu 50mm, typ lekki, luźna pokrywa  | szt. | 10 |  |  |
| 2 | Właz żeliwny kanałowy okrągły, **klasa B125, DN 600**, wysokość korpusu 115mm, typ średni, luźna pokrywa | szt. | 10 |  |  |
| 3 | Właz żeliwny kanałowy okrągły, **klasa D400, DN 600**, wysokość korpusu 150mm, typ ciężki, luźna pokrywa | szt. | 5 |  |  |
| 4 | Skrzynka do zasuw fig 4056, okrągła, pokrywa - żeliwo , korpus - żeliwo | szt. | 40 |  |  |
| 5 | Skrzynka do zasuw fig 4056, okrągła, pokrywa - PEHD, korpus - PEHD | szt. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 5): |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (D\*E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1 | Cegła budowlana pełna palona (ceramiczna) 250x120x65 klasa 20 | szt. | 800 |  |  |

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Krąg betonowy, średnica wewnętrzna 800, wys.1000, norma PN-EN-1917\* |  | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Krąg betonowy, średnica wewnętrzna 800, wys.500, norma PN-EN-1917\* |  | szt. | 16 |  |  |
| 3 | Krąg betonowy, średnica wewnętrzna 800, wys.250~300, norma PN-EN-1917\* |  | szt. | 10 |  |  |
| 4 | Krąg betonowy, średnica wewnętrzna 1000, wys.1000, norma PN-EN-1917\* |  | szt. | 5 |  |  |
| 5 | Krąg betonowy, średnica wewnętrzna 1000, wys.500, norma PN-EN-1917\* |  | szt. | 26 |  |  |
| 6 | Krąg betonowy, średnica wewnętrzna 1000, wys.250 ~300, norma PN-EN-1917\* |  | szt. | 20 |  |  |
| 7 | Pokrywa nastudzienna 1000 na krąg fi 800, żelbetowa z otworem na właz żeliwny kanałowy fi 600, PN-EN-1917 |  | szt. | 5 |  |  |
| 8 | Pokrywa nastudzienna 1200 na krąg fi 1000, żelbetowa z otworem na właz żeliwny kanałowy fi 600, PN-EN-1917 |  | szt. | 20 |  |  |
| 9 | Pierścień betonowy dystansowy 820~870 x 620~625 x 60 PN-EN-1917 |  | szt. | 12 |  |  |
| 10 | Pierścień betonowy dystansowy 820~870 x 620~625 x 100 PN-EN-1917 |  | szt. | 10 |  |  |
|  | \*Kręgi bez stopni lub ze stopniami |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 10): |  |

**Zadanie nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Studnia kablowa dwuczęściowa SK-1 (z osobną ramą) wykonana zgodnie z normą BN-73/8984-01, (Korpus - dwa elementy żelbetonowe z betonu klasy C20/25, bez dna, dolny element przelotowy, rama lekka pojedyncza do SK-1 kl. A15 z otworem zabezpieczonym ramą stalową wraz z pokrywą lekką pojedynczą pełną kl. A15, zabezpieczona ramą stalową - bez wywietrznika. Rysunek poglądowy nr 1 zmieszczony w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia) |  | kpl. | 30 |  |  |
| 2 | Rama do SK1 - lekka, pojedyncza, kl. A15 (z otworem zabezpieczonym ramą stalową, wykonana zgodnie z normą BN-73/8984-01. Rysunek poglądowy nr 1 zmieszczony w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia) |  | szt. | 5 |  |  |
| 3 | Pokrywa do SK1 - lekka pojedyncza, pełna, kl. A15, bez wywietrznika (zabezpieczona ramą stalową, wykonana zgodnie z normą BN-73/8984-01. Rysunek poglądowy nr 1 zmieszczony w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia) |  | szt. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 3): |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE, dopuszczenia do stosowania.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y) rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*