|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.** | **Przedmiot zamówienia** | **j.m.** | **ilość** | **Wartość netto [zł]** | VAT [%] | **Wartość brutto [zł]** |
| **ZADANIE NR 1** | | | | | | |
| 1 | **Przegląd zgodnie z instrukcją producenta MYJKA Tuttnauer (w kontenerze przedoperacyjnym 40 stopowym) :**   1. Podłączenie do instalacji wodnej i sprawdzenie szczelności; 2. Prawidłowość podłączenia do sieci elektrycznej; 3. Ocena przewodów elektrycznych i przewodów wodnych wraz z ewentualną wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta (części nowe, oryginalne) ; 4. Ogólna ocena stanu technicznego. | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2 | **Przegląd zgodnie z instrukcją producenta Sterylizatory Tuttnauer 4480 2R  (w kontenerze przedoperacyjnym 40 stopowym):**  Przegląd zgodnie z instrukcją producenta   1. Podłączenie do instalacji wodnej i sprawdzenie szczelności; 2. Generator pary; 3. Pompę generatora pary; 4. Parametry wody; 5. Układ przewodów; 6. Pompę próżniową; 7. System kontroli pneumatycznej; 8. Programy sterujące; 9. Działanie autoklawu; 10. Działanie drukarki; 11. Działanie zaworu bezpieczeństwa; 12. Przegotowanie do badania przez **Wojskowy Dozór Techniczny** wraz z rewizją wewnętrzną i wykonaniem próby ciśnieniowej; 13. Ewentualna wymiana części zgodnie z zaleceniami producenta (części nowe, oryginalne) 14. Sprężarka powietrza AIRBAG – 1 kpl:  * Przegląd zgodnie z instrukcją producenta; * Wymiana filtrów; * Sprawdzenie parametrów urządzenia wg. zaleceń producenta; * Wymiana podkładek, uszczelek; * Ocena przewodów elektrycznych i przewodów powietrznych. | kpl. | 2 |  |  |  |
| RAZEM: | | | |  |  |  |