|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.** | **Przedmiot zamówienia** | **j.m.** | **ilość** | **Wartość netto [zł]** | VAT [%] | **Wartość brutto [zł]** |
| **ZADANIE NR 1** |
| 1 | **Przegląd zgodnie z instrukcją producenta MYJKA Tuttnauer (w kontenerze przedoperacyjnym 40 stopowym) :**1. Podłączenie do instalacji wodnej i sprawdzenie szczelności;
2. Prawidłowość podłączenia do sieci elektrycznej;
3. Ocena przewodów elektrycznych i przewodów wodnych wraz z ewentualną wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta (części nowe, oryginalne) ;
4. Ogólna ocena stanu technicznego.
 | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2 | **Przegląd zgodnie z instrukcją producenta Sterylizatory Tuttnauer 4480 2R (w kontenerze przedoperacyjnym 40 stopowym):**Przegląd zgodnie z instrukcją producenta1. Podłączenie do instalacji wodnej i sprawdzenie szczelności;
2. Generator pary;
3. Pompę generatora pary;
4. Parametry wody;
5. Układ przewodów;
6. Pompę próżniową;
7. System kontroli pneumatycznej;
8. Programy sterujące;
9. Działanie autoklawu;
10. Działanie drukarki;
11. Działanie zaworu bezpieczeństwa;
12. Przegotowanie do badania przez **Wojskowy Dozór Techniczny** wraz z rewizją wewnętrzną i wykonaniem próby ciśnieniowej;
13. Ewentualna wymiana części zgodnie z zaleceniami producenta (części nowe, oryginalne)
14. Sprężarka powietrza AIRBAG – 1 kpl:
* Przegląd zgodnie z instrukcją producenta;
* Wymiana filtrów;
* Sprawdzenie parametrów urządzenia wg. zaleceń producenta;
* Wymiana podkładek, uszczelek;
* Ocena przewodów elektrycznych i przewodów powietrznych.
 | kpl. | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |