ELEMENTY WYPOSAŻENIA, KTÓRE NALEŻY WYŁACZYĆ Z WYCENY KOSZTÓW REALIZACJI

BĘDĄ REALIZOWANE JAKO DOSTAWY W ODRĘBNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWY1M

1. Roboty budowlane

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp | Wyszczególnienie robót | Wyłączenie z realizacji – pozycja kosztorysu |
| 1 | Zagospodarowanie terenu + roboty budowlane | 1.2.6 Ślusarka 290-301 (balustrady, pochwyty) |
|  |  | 1.2.7 Wyposażenie SPA 302-310 (sauny, łaźnia parowa, studnia lodowa, tepidarium, grota natrysków, słoneczna łąka, ławeczka podgrzewana z kubełkami |
|  |  | 1.2.8. Niecki basenowe stalowe 315 (dostawa i montaż niecki basenowej) |
|  |  | 1.2.9 Elementy wyposażenia pozostałe 316-317 (wyposażenie, tablice) |
|  |  | 1.2.10 Dżwigi 318-319 Dostawa i montaż windy przelotowej oraz zwykłej |
|  |  | 2. Zagospodarowanie terenu 330-334 (kosze na odpady, ławki zewnętrzne, stojaki na rowery, boks śmietnikowy, dżwig przy placu technicznym |

1. Instalacje elektryczne - materiały

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr poz. w kosztorysie | pozycja | Ilość |
| 8 | Agregat prądotwórczy | 1 |
| 28 | Bateria kondensatorów | 1 |
| 74 | Oprawy typ A | 20 |
| 75 | Oprawy typ C | 10 |
| 76 | Oprawy typ D | 17 |
| 77 | Oprawy typ E | 7 |
| 78 | Oprawy typ F | 30 |
| 79 | Oprawy typ G | 42 |
| 80 | Oprawy typ H | 3 |
| 81 | Oprawy typ I | 17 |
| 82 | Oprawy typ J | 114 |
| 83 | Oprawy typ L | 34 |
| 84 | Oprawy typ L2 | 78 |
| 85 | Oprawy typ L3 | 74 |
| 88 | Oprawy typ M1 | 1 |

1. Technologia uzdatniania wody basenowej – materiały:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poz. w koszt. | wyszczególnienie | ilość |
| 27 | Pompa obiegowa szerokiego masażu karku V 50 m3/h | 2 |
| 28 | Pompa obiegowa szerokiego masażu karku V 30 m3/h | 1 |
| 29 | Dmuchawa powietrzna V 300 m3/h | 1 |
| 30 | Dmuchawa powietrzna V 240 m3/h | 2 |
| 31 | Szafa zasilająco-sterująca | 1 |
| 85 | Wanna SPa | 1 |

1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa – materiały:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poz. w koszt. | wyszczególnienie | ilość |
| 32 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma  zaworami o średnicy nominalnej 15mm | 50 |
| 33 | Baterie umywalkowe czasowa stojąca | 4 |
| 34 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe (dla  niepełnosprawnych) z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm | 12 |
| 35 | Baterie umywalkowe czasowa stojąca (dla  niepełnosprawnych) | 2 |
| 36 | Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z  dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm | 13 |
| 38 | Bateria naścienna natryskowa z zestawem prysznicowym | 15 |
| 39 | Bateria naścienna natryskowa z zestawem  prysznicowym (natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką) | 3 |
| 40 | Bateria natryskowa z zestawem prysznicowym  (misy do mycia stóp) | 4 |
| 42 | Montaż paneli prysznicowych czasowych w  wykonaniu antywandalicznym (pom. natrysków) | 15 |
| 43 | Bateria naścienna natryskowa czasowa (dla  niepełnosprawnych) z zestawem prysznicowym | 3 |
| 71 | Montaż kompaktowego urządzenia do  dezynfekcji instalacji | 1 |
| 73 | Montaż zestawu hydroforowego1 | 1 |

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz kanalizacji deszczowej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | poz. w kosz. | nazwa | ilość |
| 1 | 41 | pompa ręczna skrzydełkowa | 3 |
| 2 | 42 | umywalka wpuszczana w blat | 6 |
| 3 | 43 | umywalka 50x42 cm z syfonem gruszkowym | 47 |
| 4 | 44 | umywalka dla niepełnosprawnych 65x56 cm z syfonem ściennym | 15 |
| 5 | 45 | Półpostument porcelanowy do umywalek | 62 |
| 6 | 46 | poręcz umywalkowa z pow. falistą | 15 |
| 7 | 47 | Zlewozmywak jednokomorowy 50x60 cm bez ociekacza na stelażu | 9 |
| 8 | 48 | Zestaw odpływoowy zlewozmywakowy pojedynczy | 9 |
| 9 | 49 | Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza | 1 |
| 10 | 50 | Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem | 3 |
| 11 | 51 | Zestaw odpływowy zlewozmywakowy podwójny - syfon 50 mm podwójny | 4 |
| 12 | 53 | Zestaw odpływowy umywalkowy pojedynczy - syfon 50 mm | 26 |
| 13 | 54 | Zestaw odpływowy umywalkowy pojedynczy - syfon 50 mm | 1 |
| 14 | 55 | Zestaw odpływowy umywalkowy pojedynczy - syfon 50 mm misy do moczenia nóg | 4 |
| 15 | 56 | Zestaw odpływowy umywalkowy pojedynczy - syfon 50 mm studnia bezodpływowa | 3 |
| 16 | 60 | Zestaw odpływowy pojedynczy - syfon 50 mm wanna | 5 |
| 17 | 62 | Elektrozawór NZ o średnicy nominalnej 50 mm z funkcją otwierania ręcznego | 1 |
| 18 | 64 | Zestaw odpływowy pojedynczy - syfon 50 mm odwodnienie liniowe | 66 |
| 19 | 68 | Miska ustępowa wisząca | 15 |
| 20 | 69 | Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych | 15 |
| 21 | 70 | Stelaż podtynkowy o szerokości 40 cm do miski ustępowej | 30 |
| 22 | 71 | Przycisk spłukujący | 30 |
| 23 | 74 | Poręcz prosta dł 600 mm z powł. Falistą | 15 |
| 24 | 75 | poręcz do wc uchylna łukowa | 15 |
| 25 | 76 | poręcz prysznicowa 600x1200mm jednoramienna z pow. matową | 14 |
| 26 | 77 | Krzesło prysznicowe rozkładane | 14 |
| 27 | 68-69 | deska sedesowa wolnoupadająca | 30 |

6. Wewnętrzna instalacja ogrzewania, zasilania nagrzewnic oraz instalacja chłodu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p |  | element | |
| poz.w koszt. | nazwa | ilość |
| 1 | 33 | Grzejniki stalowe płytowe 11CV600/400 | 5 |
| 2 | 34 | Grzejniki stalowe płytowe 11CV600/500 | 5 |
| 3 | 35 | Grzejniki stalowe płytowe 11CV600/700 | 1 |
| 4 | 36 | Grzejniki stalowe płytowe 11CV600/800 | 1 |
| 5 | 37 | Grzejniki stalowe płytowe 21CV600/400 | 1 |
| 6 | 38 | Grzejniki stalowe płytowe 21CV600/500 | 2 |
| 7 | 39 | Grzejniki stalowe płytowe 21CV600/600 | 2 |
| 8 | 40 | Grzejniki stalowe płytowe 21CV600/700 | 1 |
| 9 | 41 | Grzejniki stalowe płytowe 21CV600/800 | 1 |
| 10 | 42 | Grzejniki stalowe płytowe 22CV 600/400 | 4 |
| 11 | 43 | Grzejniki stalowe płytowe 22CV 600/500 | 3 |
| 12 | 44 | Grzejniki stalowe płytowe 22CV 600/600 | 1 |
| 13 | 45 | Grzejniki stalowe płytowe 22CV 600/800 | 1 |
| 14 | 46 | Grzejniki stalowe płytowe 22CV 600/1100 | 1 |
| 15 | 47 | Grzejniki stalowe płytowe 22CV 900/1100 | 1 |
| 16 | 48 | Grzejniki stalowe płytowe 33CV 600/900 | 2 |
| 17 | 49 | Grzejniki stalowe płytowe 33CV 600/400 | 1 |
| 18 | 50 | Grzejniki stalowe płytowe 33CV 900/1200 | 1 |
| 19 | 51 | Grzejniki stalowe płytowe 33CV 900/1400 | 1 |
| 20 | 52 | Grzejniki stalowe płytowe ocynkowany 11CV 600/400 | 6 |
| 21 | 53 | Grzejniki stalowe płytowe ocynkowany 21CV 600/400 | 1 |
| 22 | 54 | Grzejniki stalowe płytowe ocynkowany 22CV 600/800 | 1 |
| 23 | 33-54 | zestaw montażowy do grzejników VK | 43 |
| 24 | 55 | Głowica termostatyczna cieczowa serii RAW 5115 | 43 |

7. Dostawy wyposażenia oraz urządzeń i elementów medycznych – w całości odrębne postępowanie.