Zał. 30 ZMIANA 1

|  |
| --- |
| **System oczyszczania powietrza** |
| **Nazwa** |  |
| **Typ** |  |
| **Wytwórca** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż****2024** |  |
| **Lp.** | **OPIS** |
| 1. | Stacjonarny system dezynfekcji i aktywizacji powietrza. |
| 2. | Urządzenie montowane w kanale wentylacyjnym lub w centrali wentylacyjnej |
| 3. | Działanie w oparciu o proces naturalnej konwersji katalitycznej |
| 4. | Proces utleniania poprzez światło UV |
| 5. | Wydajność pojedynczego urządzenia: od 500 m³/h do 12000 m³/h |
| 6. | Atest PZH |