**PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWY**

**Miejsce dokonania odbioru**: KMP w Koninie

Ul.Przemysłowa 2

62-510 Konin

**Data dokonania odbioru**: ………………………………………………………………………

**Ze strony Wykonawcy**: ………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do udziału w odbiorze)

**Ze strony Zamawiającego**: asp.szt. Dariusz Tomczak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa produktu** | **ilość** | **uwagi** |
|  | | | |
| 1 | **Zabudowa ściany szafą ze skrytkami o** wymiarach zewnętrznych szerokość 226 cm, wysokość 200 cm, głębokość 32cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Zabudowa podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na 42 części o wymiarach 30x30x30cm (w świetle). Każda przestrzeń zamykana osobnymi drzwiami z kluczem łamanym. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm Korpus, fronty oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Głębokość półek 30cm. Szafa posadowiona na plastikowych nóżkach z regulatorami poziomu dostępnymi od wnętrza szafy.  Wygląd jak na zdjęciu poglądowym  Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.  **Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów i koloru szaf do mebli istniejących w pomieszczeniach Użytkownika** | 1 |  |
| 2 | **Zabudowa ściany boksami szatniowymi o** wymiarach zewnętrznych szerokość 672 cm, wysokość 266 cm, głębokość 52cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Zabudowa podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na 42 części o wymiarach 30x50x130cm (w świetle). Każda przestrzeń otwarta wyposażona w podwójny wieszak ubraniowy. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm Korpus oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Głębokość półek 50cm. Szafa posadowiona na plastikowych nóżkach z regulatorami poziomu dostępnymi od wnętrza szafy.  Wygląd jak na zdjęciu poglądowym  Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.  **Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów i koloru szaf do mebli istniejących w pomieszczeniach Użytkownika** | 1 |  |
| 3 | Szafka kuchenna wisząca o wymiarach 80x30x72cm  Wykonanie: wszystkie elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafka wyposażone w środku w ociekarkę, tył szafki płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe  Wygląd jak na zdjęciu poglądowym  Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.  **Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów i koloru szafek do mebli będących w posiadaniu Użytkownika** | 1 |  |
| 4 | Szafka kuchenna wisząca o wymiarach 60x30x72cm  Wykonanie: wszystkie elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe  Wygląd jak na zdjęciu poglądowym  Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.  **Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów i koloru szafek do mebli będących w posiadaniu Użytkownika** | 2 |  |

**Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:**

* + 1. TAK\*
  1. NIE\* zastrzeżenia:……………………………………………………………………………………………

**Potwierdzenie zgodności tożsamości i jednolitości przyjmowanej dostawy z parametrami określonymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu a produktem zaoferowanym w ofercie:**

1. Zgodne\*
2. Niezgodne\*

zastrzeżenia:……………………………………………………………………………………………

**Końcowy wynik odbioru:**

1. Pozytywny\*
2. Negatywny\*

zastrzeżenia:…………………………………………………………………….…………………………..

Uwagi:………………………………………………………………………………………..………………..

**Podpisy:**

Ze strony Zamawiającego: Ze strony Wykonawcy:

1. ............................................................ 1. …………………………………