……………………………

 zatwierdzam

**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Monopod z nóżkami i głowicą 2D z rączką do 205 cm.**

Cechy produktu:

- teleskopowa konstrukcja kolumny,

- cztery sekcje z szerokimi zaciskami,

- rękojeść z miękkiej pianki,

- smycz nadgarstkowa,

- masywna głowica 2D z rączką sterującą,

- możliwość przykręcenia rączki z lewej lub prawej strony,

- smar zapewniający płynny i cichy ruch,

- podziałka kątowa,

- demontowane nóżki z niezależnymi blokadami,

- nóżki połączone łożyskiem kulowym,

- zakres pracy monopodu: 74 - 205 cm,

- maksymalny udźwig: 5 kg,

- długość rączki: 30 - 48 cm,

- gwint montażowy głowicy: 3/8'',

- gwint montażowy szybkozłączki: 1/4'' lub 3/8'',

- wymiary szybkozłączki: 90 x 50 mm,

- wysokość po złożeniu: 75 cm,

- waga: 1,65 kg,

- w komplecie futerał.

 Okres gwarancji min. 3 lata, instrukcja w języku polskim.