**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………...............................................................................................

…………………………...............................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy,adres siedziby wykonawcy)

NIP ...................................................... REGON………………………………………..

Nr konta bankowego: …………………………...............................................................................................

nr telefonu .................................................... e-mail ................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie w **drugim postępowaniu** na:

**ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁODZI REKREACYJNEJ Z SILNIKIEM STACJONARNYM**

**ZZ.26-21/6.1**

składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia za cenę brutto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Marka, model i wersja łodzi/silnika** | **Cena netto** | **Stawka podatku VAT**  **w %** | **Wartość brutto  w złotych**  (kol. 3 x kol. 4) |
| *Kol. 1* | *Kol.2* | *Kol. 3* | *Kol. 4* | *Kol. 5* |
|  | **łódź rekreacyjna**  marka ……………………..model ………………………….. rok produkcji………………………….. . |  |  |  |
|  | **silnik stacjonarny o mocy 100-150 KM**  marka ……………….. model ………………………. moc ……………KM |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Cena wskazana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty.

1. **Oświadczam(-my), że że udzielam(-my) gwarancji jakości i rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres[[1]](#footnote-1)**:

24 miesięcy;

36 miesięcy;

48 miesięcy;

**licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia**

**UWAGA:**

**W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy X przy żadnej z powyższych opcji jako obowiązujący zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi wynoszący 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.** **W sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

1. Oferuję(-jemy) dostawę w terminie**: do 17.06.2022 r.**
2. Oferuję(-jemy) następującą łódź:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja łodzi** | **Deklaracja Wykonawcy[[2]](#footnote-2)** |
| **Łódź rekreacyjna z silnikiem stacjonarnym** | | |
| **Dane ogólne** | | **Marka: ……………………..**  **Model: ……………………..**  **Wersja wyposażenia: ………………** |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy. Rok produkcji: ………………. | TAK / NIE |
| 2 | Długość całkowita – od 7,0 m do 10,00 m | ……………….. m |
| 3 | Szerokość całkowita – 2,2 m do 3,0 m | ………………… m |
| 4 | Liczba osób – minimum 8 | ………….osób |
| 5 | Maksymalne zanurzenie– do 1m | ………………… m |
| 6 | Rejon pływania: 2, 3 i 4 | TAK / NIE |
| 7 | Poziom hałasu zgodny z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach Rzeczypospolitej Polskiej | TAK / NIE |
| **Kadłub, sterówka i pokład** | | |
| 8 | Jednostka jednokadłubowa (nie prototyp) | TAK / NIE |
| 9 | Wyporność: 1500- 2500 kg | …………kg |
| 10 | Kadłub wykonany z laminatu polistrowo szklanego | TAK / NIE |
| 11 | Pokład wykonany z laminatu poliestrowo szklanego, drewna lub materiału drewnopodobnego dedykowanego na pokłady jednostek pływających  - zamocowane 6 knag (3 knagi na każdej burcie) | TAK / NIE |
| 12 | a) Poszycie dna min. 8-9 mm laminat poliestrowo szklany  b) Poszycie burt min. 8-9 mm laminat poliestrowo szklany | 1. …………mm 2. …………mm |
| 13 | Układ kierowniczy, Sterowanie Elektryczno- hydrauliczny lub hydrauliczny Ster strumieniowy | TAK / NIE |
| 14 | System odprowadzania wód zęzowych Elektryczna pompa automatyczna (minimum 100l/min) włączana z kokpitu oraz automatycznie. | TAK / NIE |
| 15 | Oświetlenie nawigacyjne LED Burtowe i masztowe. Zgodne z wymaganiami konwencji COLREG 1972 | TAK / NIE |
| 16 | Konsola sterownicza - Panel sterowania  - panel kontroli pracy silnika  - LOG elektroniczny  - wskaźnik stanu paliwa współpracujący z sondą pomiarową znajdującą się w zbiorniku  - panel sterowania oświetleniem | …………………………………………………………………. |
| 17 | Instalacja elektryczna Wykonanie wodoszczelne  Akumulator min. 12 V 115 Ah ,sieć 12V/24V | TAK / NIE |
| 18 | Zbiornik paliwa Atestowany, 50-100l wraz z sondą stanu paliwa lub 2x50l oraz instalacją paliwową zgodną z normami CE | ……………………………… |
| 19 | Wyposażenie cumownicze zgodne z wymaganiami przewidzianymi w przepisach PRS dotyczących wyposażenia; zgodne dla wyliczonego wskaźnika wyposażenia W  - 4x lina cumownicza polipropylenowa | TAK / NIE |
| 20 | Wyposażenie kotwiczne (masa, rodzaj kotwicy, grubość i długość) zgodne z wymaganiami przewidzianymi w przepisach PRS dotyczących wyposażenia; zgodne dla wyliczonego wskaźnika wyposażenia W | TAK / NIE |
| 21 | Pokrycie dna - minimum 2 warstwy farby podkładowej dedykowanej jako podkład pod farby antyporostowe jednostek pływających  - minimum 3 warstwy farby antyporostowej przeznaczonej do stosowania na łodziach poruszających się z prędkością powyżej 20kn | TAK / NIE |
| 22 | Łódź oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie lub zranienie (bez ostrych krawędzi) | TAK / NIE |
| 23 | Łódź musi być wyposażona w składaną kabinę (Bimini), chroniącą przed warunkami atmosferycznymi (silne promienie, opady atmosferyczne). Kabina musi być wykonana z materiału elastycznego i wodoodpornego zamontowanego na stelażu. Kabina musi zapewniać możliwość do ogólnej obserwacji akwenu z miejsca sternika i pasażera będących w pozycji siedzącej | TAK / NIE |
| 24 | Wyposażenie ratunkowe i przeciwpożarowe Zgodne z wymaganiami przepisów PRS (bosak, apteczka, czerpak, koło ratunkowe z linką nietonącą 20m, wiosło składane, gaśnica ABC, kamizelki ratunkowe dla wszystkich członków załogi). | TAK / NIE |
| 25 | Pokład łodzi musi być płaski, sztywny, antypoślizgowy na całej długości łodzi | TAK / NIE |
| **Wyposażenie** | | |
| 26 | Układ kierowniczy w komplecie | TAK / NIE |
| 27 | Światła nawigacyjne | TAK / NIE |
| 28 | Panel sterowania | TAK / NIE |
| 29 | Wyłącznik akumulatora | TAK / NIE |
| 30 | Pompa zęzowa | TAK / NIE |
| 31 | Gniazdo elektryczne 12V | TAK / NIE |
| 32 | Bakisty rufowe | TAK / NIE |
| 33 | Fotel sternika | TAK / NIE |
| 34 | Układ sterowania hydraulicznego | TAK / NIE |
| 35 | Zbiornika paliwa min 50-100 L | ……….. L |
| 36 | Drabinka rufowa | TAK / NIE |
| 37 | Relingi dziobowe | TAK / NIE |
| 38 | Knagi dziobowe i rufowe | TAK / NIE |
| 39 | Pokład kąpielowy | TAK / NIE |
| 40 | Apteczka | TAK / NIE |
| 41 | Pokrowiec łodzi | TAK / NIE |
| 42 | Bimini | TAK / NIE |
| 43 | Echosonda | TAK / NIE |
| 44 | Kamizelki asekuracyjne w ilości odpowiadającej ilości członków załogi | TAK / NIE |
| 45 | Kotwica dedykowana typ ………………………….. | TAK / NIE |
| 46 | Koło ratunkowe z atestem | TAK / NIE |
| 47 | Bosak | TAK / NIE |
| 48 | Wiosło składane | ……szt. |
| 49 | Materace kanap i pokładu - tapicerka wysokiej klasy, odporna na wodę i UV, | TAK / NIE |
| 50 | Odbijacze w ilości | ……szt. |
| 51 | Liny cumownicze polipropylenowa w ilości 4 szt. | TAK / NIE |
| 52 | Czerpak | TAK / NIE |
| 53 | Zestaw punktowych, ledowych sygnalizatorów świetlnych oświetlenia nawigacyjnego z systemem sterowania | TAK / NIE |
| **Silnik** | | |
| 54 | 1. Silnik stacjonarny, zabezpieczony przed kradzieżą. 2. moc od 100 do 150 KM, | 1. TAK / NIE 2. ……………….KM |
| 55 | alarm ostrzegawczy sygnalizujący nieprawidłową pracę silnika | TAK / NIE |
| 56 | przyrządy kontrolno- pomiarowe pracy silnika zamontowane na desce rozdzielczej (panel kontroli pracy silnika) | TAK / NIE |
| **Pozostałe wymagania** | | |
| 57 | Maksymalny czas do usunięcia awarii: | 21 dni |
| 58 | Próby na wodzie, instruktarz w zakresie obsługi, ustalone w terminie i miejscu z Zamawiającym | TAK / NIE |
| 59 | Serwisy techniczne i okresowe w trakcie obowiązywania okresu gwarancji | TAK / NIE |
| 60 | Instrukcja w języku polskim w formie pisemnej | TAK / NIE |
| 61 | Jednostka zbudowana pod nadzorem instytucji klasyfikacyjnej | TAK / NIE |
| 62 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, opis techniczny, atesty oraz dokument klasyfikacyjny umożliwiający otrzymanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej najpóźniej przy dostawie | TAK / NIE |

1. Oświadczam(-my), że:

* oferuję(-)my warunki płatności zgodnie z postanowieniami SWZ,
* zapoznałem(-liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę(-simy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
* cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umowie, SWZ, wyjaśnień do SWZ i jej zmian,
* akceptuję(-jemy) wzór umowy oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* akceptuję(-jemy) wskazany w SWZ okres związania złożoną ofertą,
* dostawy objęte zamówieniem wykonam(-my) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**[[3]](#footnote-3)**.

1. Dostawy objęte zamówieniem: **[[4]](#footnote-4)**:

Wykonam(-my) osobiście

Zamierzam(-my) powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego zakres prac:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom | Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom *(o ile jest znana)* | Nazwa (firma)  Podwykonawcy  (o ile jest znana) | Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach art. 22a ustawy Pzp |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE\* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE\* |

* - niepotrzebne skreślić

1. Wykonawca jest  mikroprzedsiębiorcą,  małym lub  średnim przedsiębiorcą**[[5]](#footnote-5)**.

**W przypadku złożenia oferty wspólnej wypełnić odrębnie dla każdego podmiotu. Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (do celów statystycznych).**

1. Wykonawca jest**[[6]](#footnote-6)**:

spółdzielnią socjalną,

zakładem pracy chronionej,

zakładem aktywizacji zawodowej,

innym podmiotem

**Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (do celów statystycznych).**

1. Zobowiązuję(-jemy) się do przesyłania potwierdzeń korespondencji otrzymywanej mailem od Zamawiającego.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym jest:

……………………………………..…….. ; tel. …………….…………; adres e‑mail ………………………………………………..………….

Adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

1)...........................................................................................................................

2)...........................................................................................................................

3)...........................................................................................................................

4)...........................................................................................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*miejscowość, data* *podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

1. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-1)
2. Skreślić odpowiednie lub podać właściwą wartość [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-3)
4. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-6)