|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia - wymagania sprzętowe Zamawiającego | |
| Monitor | LCD |
| Proporcje obrazu | 16:09 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1554 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | ·        1 x 3,5 mm minijack |
| ·        1 x HDMI |
| ·        1 x DisplayPort |
| ·        2 x USB (Type C) |
| ·        3 x USB 3.0 |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | ·        Energy Star |
| ·        RoHS |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 33 W |
| Akcesoria w zestawie | ·        Kabel zasilający |
| ·        Kabel USB Type-C (C do C) |
| ·        Kabel USB-C (C do A) |
| ·        Kabel DisplayPort (DP do DP) |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | Max. 396 mm |
| Szerokość | Max. 612 mm |
| Głębokość z podstawą | Max. 186 mm |
| Waga z podstawą | Max. 6.6 kg |
| Gwarancja | Producenta 36 m-cy door-to-door |