|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyposażenie sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie**  **Część 1 zamówienia: Zakup oraz dostawa zestawu mikrofonów wraz z wyposażeniem sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie** | | | | | | | |
| **Przedmiot zamówienia** | | **Parametry techniczne lub jakościowe towarów lub usług** | **Ilość**  **w szt.** | **Cena netto**  **za 1 szt.** | **VAT** | **Cena brutto za 1 szt.** | **Cena brutto ogółem** |
| 1 | urządzenie – mikrofon bezprzewodowy, zestaw z wyposażeniem | Typ transmisji danych: UHF  Pasmo: min. 630-680MHz  Zakres dynamiki: min. >90dB  Pasmo przenoszenia: min.30Hz-20KHz  Zasięg: min. 60m  (odchylenie parametrów cm (+/- 5%) | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | urządzenie – mikrofon przewodowy | Typ przetwornika: dynamiczne,  Pasmo przenoszeni: min. 50HZ – 16 kHz,  Wykres kierunkowości: kardioidalna,  Czułość min. (1kHz): -55dBV/Pa/ 1.79mV/Pa  Wbudowany wyłącznik  (odchylenie parametrów cm (+/- 5%) | 4 szt |  |  |  |  |
| 3 | urządzenie – przewód mikrofonowy | Długość: min. 10m  Złącza: XLR męskie/XLR żeńskie  Średnica przewodu: min. 6,15mm  Pojemność: min. 60pF/m  (odchylenie parametrów cm (+/- 5%) | 4 szt |  |  |  |  |
| 4 | urządzenie – statyw mikrofonowy | Wykonany ze stali  Wysokość minimalna: 90 cm  Wysokość maksymalna: 150 cm  Długość ramienia: min.70 cm  Regulacje we wszystkich płaszczyznach  Trójnożna podstawa  (odchylenie parametrów cm (+/- 5%) | 4 szt |  |  |  |  |
|  | **Cena łączna brutto:** | | | | |