Wytyczne do planu BIOZ

do projektu budowlanego

wymiany stropu nad piwnicą

działka nr 91/76 obręb 21

ul. Zagonowa 5, 82-300 Elbląg

# Podstawa opracowania

* Zlecenie od inwestora
* Przepisy prawne
* Projekt wymiany stopu

# Nazwa i adres inwestycji

Wymiana stropu nad piwnicą w budynku wielorodzinnym przy ulicy Zagonowej 5 w Elblągu

# Zakres robót

* rozebranie pieca kaflowego,
* zabezpieczenie tymczasowe stropu,
* rozbiórka istniejącego stropu ceglanego,
* wymiana belek stalowych,
* wymiana nadproży,
* zabezpieczenie belek stalowych siatką stalową i farbami antykorozyjnymi,
* murowanie ceglanych sklepień,
* roboty wykończeniowe – tynkowanie;

# Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Roboty budowlane będą przeprowadzane w istniejącym budynku wielorodzinnym przy ulicy Zagonowej 5 w Elblągu.

# Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

Nie występują

# Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

* roboty przy zabezpieczaniu stropu:
  + upadek fragmentów stropu,
  + urazy spowodowane użyciem narzędzi ręcznych i elektrycznych,
* rozbiórka stropu:
  + upadki fragmentów płyty,
  + przygniecenie stalową belką,
  + urazy spowodowane użyciem narzędzi ręcznych i elektrycznych,
* zabezpieczanie belek:
  + wdychanie niebezpiecznych oparów farb i rozpuszczalników,
  + dostanie się rozpuszczalników lub farb do oczu,
  + urazy spowodowane użyciem narzędzi ręcznych i elektrycznych,
* roboty wykończeniowe:
  + przedostanie się składników zaprawy do oczu,
  + urazy spowodowane użyciem narzędzi ręcznych i elektrycznych,

# Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników

Każdy pracownik uczestniczący w robotach budowlanych musi być przeszkolony w zakresie BHP. Ponadto, każdorazowo przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy poinformować pracowników o grożącym zagrożeniu. Pracownicy musza potwierdzić kierownikowi zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa.

# Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom

* umieszczenie informacji o prowadzonych pracach i wydzielenie stref niebezpiecznych,
* zabezpieczenie dostępu do miejsca prac przed dostępem osób niepowołanych,
* przechowywanie materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac poza dostęp osób postronnych,
* używanie środków ochrony osobistej tj.:
  + rękawic ochronnych,
  + okularów ochronnych,
  + kasków,
  + masek ochronnych.
* kontrola nad robotami przez osobę uprawnioną.

*Sporządził*