Załącznik nr 1D do SWZ, nr sprawy WT.2370.10.2022

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymagania dla lekkiego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu pomiarowego do KW PSP w Toruniu.**

| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie** | **Propozycje Wykonawcy** |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, fabrycznie wykonany, jako osobowy.Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | Należy podać producenta, typ i model samochodu. |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową min. typ II (plaster miodu): pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. |  |
|  | Nadwozie 5-miejscowe, 4-drzwiowe, typu sedan. |  |
|  | Kolor nadwozia czerwony, srebrny metalizowany lub biały |  |
|  | Silnik benzynowy, produkowany seryjnie bez przeróbek, spełniający normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu, moc silnika min. 125 KM. | Należy podać moc silnika. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
|  | Napęd na koła przednie. |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwpoślizgowy (ABS lub równoważny), system rozdziału siły hamowania (EBD lub równoważny) i system kontroli odstępu od auta poprzedzającego z funkcją awaryjnego hamowania.  |  |
|  | System stabilizujący jazdę ESP lub równoważny. |  |
|  | Asystent pasa ruchu. |  |
|  | Elektromechaniczny hamulec postojowy. |  |
|  | System wykrywający zmęczenie kierowcy |  |
|  | Przestrzeń bagażowa o pojemności nie mniej niż 470 dm3, wodoodporna wykładzina bagażnika. |  |
|  | Poduszki powietrzne przednie i boczne w pierwszym rzędzie siedzeń, kurtyny powietrzne, kolanowa poduszka powietrzna kierowcy. |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe oraz zagłówki przy wszystkich miejscach. |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane, sterowana elektrycznie regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy. Podłokietnik kierowcy. |  |
|  | Gniazdo 12V dostępne dla kierowcy i pasażera, gniazdo USB. |  |
|  | Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej, podłokietnik. |  |
|  | Centralny zamek sterowany bezprzewodowo.  |  |
|  | Blokada układu zapłonowego (immobiliser). |  |
|  | Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu.  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne. Szyba pokrywy bagażnika i tylne szyby boczne przyciemniane. |  |
|  | Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrze z wbudowanymi kierunkowskazami.  |  |
|  | Wsteczne lusterko automatycznie ściemniające się. |  |
|  | Klimatyzacja fabryczna automatyczna dwustrefowa |  |
|  | Tempomat adaptacyjny. |  |
| 1. F
 | Fabryczny system nawigacji. |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu i z przodu pojazdu. |  |
|  | Kamera cofania. |  |
|  | Światła przednie i tylne w technologii LED. |  |
|  | Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchowym. |  |
|  | Automatyczne światła drogowe. |  |
|  | Spryskiwacze świateł przednich. |  |
|  | Przednie światła przeciwmgłowe LED. |  |
|  | Koła z obręczami ze stopów lekkich 17” z oponami letnimi - 4 szt., pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | System kontroli ciśnienia w oponach. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych.  |  |
|  | Radioodtwarzacz wbudowany w technologii DAB+ z wyświetlaczem dotykowym min 8”. Zestaw głośnomówiący – Bluetooth. Sterowanie systemem audio i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy. |  |
|  | Wyposażenie podstawowe:- klucz do kół,- podnośnik, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 1 kg. |  |
|  | Dokumentacja dostarczona wraz z pojazdem:- instrukcja obsługi w języku polskim dla samochodu i dla urządzeń stanowiących wyposażenie,- książka gwarancyjna na cały pojazd w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy oraz karty gwarancyjne na urządzenia stanowiące wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem, |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji, premiowane dodatkowymi punktami.Gwarancja na wyposażenie dodatkowe dostarczone wraz z pojazdem zgodnie z gwarancją danego producenta. | Parametr punktowany, maksymalnie 5 lat |