|  |
| --- |
| Branża drogowa - Przebudowa parkingu przy ulicy Gen. Bora-Komorowskiego |
| Lp. | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| 1. |  KORYTO I PODBUDOWA |
| 1.1 | Usunięcie istniejącej nawierzchni betonowej parkingu | m2 | 740,00 |  |  |
| 1.2 | Usunięcie nawierzchni parkingu z kruszywa łamanego | m2 | 560,00 |  |  |
| 1.3 | Wykonanie koryta gł. 50 cm pod nawierzchnie miejsc postojowych | m2 | 700,00 |  |  |
| 1.4 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 25 cm. | m2 | 700,00 |  |  |
| 1.5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. | m2 | 700,00 |  |  |
| 1.6 | Wykonanie koryta 40 cm pod nawierzchnie jezdni manewrowej | m2 | 600,00 |  |  |
| 1.7 | Wykonanie warstwy piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm. | m2 | 600,00 |  |  |
| 1.8 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. | m2 | 600,00 |  |  |
| 1.9 | Wykonanie koryta pod chodnik  | m2 | 120,00 |  |  |
| 1.10 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm. | m2 | 120,00 |  |  |
| 1.11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm. | m2 | 120,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| **2.** | ROBOTY BRUKARSKIE |
| 2.1 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej. | mb | 165,00 |  |  |
| 2.2 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej. | mb | 250,00 |  |  |
| 2.3 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm pod płyty ażurowe | m2 | 700,00 |  |  |
| 2.4 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm pod kostkę betonową | m2 | 720,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 60/40/10cm na podsypce piaskowej. | m2 | 700,00 |  |  |
| 2.6 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 720,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 3. | TRANSPORT |
| 3.1 | Wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni parkingu na odległość do 5 km. | m3 | 260,00 |  |  |
| 3.2 | Wywóz gruntu z korytowania na odległość do 10 km. | m3 | 600,00 |  |  |
| 3.3 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równym - inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| **4.** | ELEMENTY URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH ORAZ UZGODNIENIA |
| 4.1 | Uzgodnienia z gestorami sieci | kpl. | 1,00 |  |  |
| 4.2 | Opracowanie projektu powykonawczego oraz projektu oznakowania robót w pasie drogowym. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 4.3 | Przestawienie słupów oświetleniowych | kpl. | 2,0 |  |  |
| 4.4 | Rury osłonowe na kablach | mb | 100 |  |  |
| RAZEM |  |
| OGóŁEM NETTO |  |
| PODATEK VAT |  |
| OGóŁEM BRUTTO |  |