ZNAK SPRAWY: ZP/PR/UMWD/1/2023 Załącznik nr 2.3. do SWZ

………………………….............................

*(pełna nazwa wykonawcy)*

…………………………………………………………..

………………………….............................

*(adres siedziby wykonawcy)*

**TABELA OCENY TECHNICZNEJ**

Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na dostawę pn.:

**„Zakup używanych środków transportu, w tym specjalistycznych dla Województwa Dolnośląskiego”**

***Część 3 - Dostawa 5 używanych samochodów osobowych terenowych z napędem 4x4***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Dane oferowanego pojazdu nr 1** | **Dane oferowanego pojazdu nr 2** | **Dane oferowanego pojazdu nr 3** | **Dane oferowanego pojazdu nr 4** | **Dane oferowanego pojazdu nr 5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Marka** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Model** |  |  |  |  |  |
| **3** | Pojazd terenowy z napędem na cztery koła:nadwozie zamknięte, pięciodrzwiowy, przystosowany do przewozu min. 5 osób lub pojazd typu pickup **Typ pickup dodatkowo punktowany** |  |  |  |  |  |
| **4** | Pojazd zarejestrowany w Polsce |  |  |  |  |  |
| **5** | Sprzedający jest właścicielem w Polsce lub ma pisemne prawo do dysponowania nim |  |  |  |  |  |
| **6** | Pojazd nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich |  |  |  |  |  |
| **7** | Pojazd posiada aktualne OC (ważne minimum 3 miesiące od dnia składania ofert) |  |  |  |  |  |
| **8** | Badania techniczne pojazdu wykonane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem oferty |  |  |  |  |  |
| **9** | Udokumentowana wymiana olejów i płynów eksploatacyjnych wykonana nie wcześniej niż 30 przed złożeniem oferty |  |  |  |  |  |
| **10** | Kompletny pojazd sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowej jazdy |  |  |  |  |  |
| **11** | **Rok produkcji** – nie starszy niż 2000 r.**Parametr dodatkowo punktowany** |  |  |  |  |  |
| **12** | **Przebieg** – max 250 000 km**Parametr dodatkowo punktowany** |  |  |  |  |  |
| **13** | **Silnik:** Preferowane silniki z zapłonem samoczynnym, dopuszcza się również silniki o zapłonie iskrowym**.** Minimalna pojemność skokowa 1800 cm3 |  |  |  |  |  |
| **14** | **Ilość miejsc siedzących** – min. 5  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Liczba drzwi** – 5 |  |  |  |  |  |
| **16** | **Układ napędowy:** przenoszony na wszystkie koła (4x4), stały lub dołączany. Wymagany reduktor. **Dodatkowo punktowane blokady układów różnicowych.** |  |  |  |  |  |
| **17** | **Skrzynia biegów:** manualna lub automatyczna**Parametr dodatkowo punktowany** |  |  |  |  |  |
| **18** | **Rodzaj paliwa:** benzyna lub diesel |  |  |  |  |  |
| **19** | **Układ kierowniczy:** wspomaganie hydrauliczne lub elektryczne. Preferowane wspomaganie hydrauliczne. |  |  |  |  |  |
| **20** | **Instalacja elektryczna:** preferowane napięcie znamionowe 12V. Dopuszcza się napięcie znamionowe 24V. Wymagany sprawny akumulator/akumulatory. |  |  |  |  |  |
| **21** | **Zawieszenie:** przednie zawieszenie oparte na wahaczach lub sztywnym moście. Tylne zawieszenie oparte na sztywnym moście . |  |  |  |  |  |
| **22** | **Ogumienie:** bez uszkodzeń i ubytków z bieżnikiem o grubości minimalnej 6 mm. Maksymalny wiek opon 10 lat. Opony przystosowane do jazdy w terenie typu A/T lub M/T. preferowane opony typu M/T |  |  |  |  |  |
| **23** | **Wyposażenie minimalne:** Klimatyzacja, radio, centralny zamek, immobiliser, wspomaganie układu kierowniczego, system typu ABS, ESP, poduszka powietrzna czołowa kierowcy i pasażera |  |  |  |  |  |
| **24** | **Wyposażenie dodatkowe:** koło zapasowe wraz z oponą przystosowane do jazdy w terenie. **Dodatkowo punktowane wyposażenie takie jak wciągarka, zderzaki stalowe, orurowanie, bagażnik dachowy.** |  |  |  |  |  |
| **25** | 6 miesięczna gwarancja bez limitu kilometrów na dostarczony pojazd, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru pojazdu |  |  |  |  |  |
| **26** | Pojazd zostanie dostarczony z zatankowanym paliwem do pełna (do nominalnej pojemności zbiornika). |  |  |  |  |  |

**\*Sposób oceny ofert opisano w Części I SWZ**

*Informacja dla Wykonawcy:*

**Niniejszy plik powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentacji Wykonawcy**