Załącznik nr 2 do SWZ

*pieczątka Wykonawcy*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Część 2 – Multimedia do Pawilonu Fickówka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa / numer katalogowy\* |
| 1. | **Projektor multimedialny mocowany do sufitu + wysięgnik sufitowy z głośnikami o parametrach:**Technologia: LaserRozdzielczość natywna: 1920 x 1080 pikseliJasność: 4500 ANSI lum.Kontrast: 2500000:1Ilość wyświetlanych kolorów: 1070 mlnPrzekątna obrazu: 1.65 - 12.7 mWbudowane WiFi: tak Złącza zewnętrzne minimum:1. 1 x audio in (L/R)2. 1 x audio out (Mini Jack)3. 1 x D-sub 15-pin wyjście4. 1 x RJ455. 1 x USB (A)6. 1 x audio in (Mini Jack)7. 1 x D-sub 15-pin wejście8. 2 x HDMIGłośnik: tak, minimum 16WCzas pracy lampy: min. 20000 godz.Żywotność lampy w trybie ekonomicznym: min. 30000 godz. Głośność pracy: 39 dBFunkcja mocowania do uchwytu sufitowegoKabel HDMI-HDMI 20mKabel HDMI-HDMI 2mGłośnikiUchwyt sufitowy do projektora:1. z regulowaną wysokością wysięgnika2. z regulacją obrotu (360º) 3. mający regulację pochylenia (+/-20º)4. udźwig min do 15kg5. z możliwość ukrycia kabli wewnątrz rury montażowejGwarancja min 24 mc | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Ekran projekcyjny montowany do sufitu długość 2m o parametrach**:Przekątna ekranu min 120" (16x9)Rodzaj podwieszanyKolor płótna białyRegulacja wysokości ekranuElektryczne automatyczne zwijanie ekranuGwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Ekran projekcyjny montowany do sufitu długość 1,5m o parametrach**:Przekątna ekranu min (16x9)Rodzaj podwieszanyKolor płótna białyRegulacja wysokości ekranuElektryczne automatyczne zwijanie ekranuGwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Głośniki do projektora o parametrach** :PilotTyp zestawu 2.0Liczba głośników 2Komunikacja bezprzewodowaMoc zestawu (RMS) [W] minimum 40Rodzaj złącza Jack 3,5mmWejście liniowe audioWejście słuchawkoweFunkcje dodatkowe BluetoothGwarancja min 24 mc | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **DVD o parametrach:**Odtwarzanie płyt : BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-Audio, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-VideoObsługa formatów audio : AAC, FLAC, MP3, WAV, WMAObsługa formatów wideo : AVCHD, MKV, MOV, MP4, MPEG2Złącza : Koaksjalne, Wyjście HDMI min. 2szt., Złącze Ethernet (LAN), Złącze USBGwarancja min 24 mc | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Wieża muzyczna o parametrach:**Odtwarzacz płyt : CD Audio, CD-R/RWBluetoothMoc znamionowa RMS – Min. 2 x 30 WStandardy odtwarzania dźwięku – AAC, MP3Radio – DAB+, FM, InternetoweFunkcje dodatkowe: Alarm, Odtwarzanie losowe, Odtwarzanie plików MP3 z pamięci USB, Powtarzanie płyty / utworuKorektor dźwięku (equalizer)Wi-FiTyp kolumn: 2-drożnyWyjście słuchawkoweWejście liniowe audio AUXZłącze USBGwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2023 r. |  | …………………………………………………… |
|  |  | *pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych**do reprezentowania Wykonawcy* |