Drezdenko, 27 lipca 2021 r.

Znak sprawy: ZP.1.2021

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SWZ – 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści inna formę oświetlenia dalekosiężnego niż belka z reflektorami?

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem kabiny?

Uzasadnienie: Zawieszenie mechaniczne jest stosowane przez większość producentów podwozi. Jest ono równie komfortowe dla załogi oraz mniej awaryjne, a w razie usterki koszty naprawy są zdecydowanie niższe niż w przypadku zawieszenia pneumatycznego.

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z mechanicznym zawieszeniem kabiny. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 8 i załącznika nr 9 do SWZ w ww. zakresie.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuści, by prześwit poza osiami wynosił 331mm?

**Odpowiedź 3.**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądaną wysokością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 3286 mm?

Uzasadnienie: powyższe wynika z faktu, iż w trakcie badań mierzony jest najwyższy możliwy punkt pojazdu, którym jest drabina dwuprzęsłowa. W przypadku jej braku, wysokość pojazdu jest niższa.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający zmienia wysokość maksymalną pojazdu - Maksymalna wysokość pojazdu nie większa niż 3350 mm. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 8 i załącznika nr 9 do SWZ w ww. zakresie.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający dopuści, by drabina wejścia na dach wykonana była z aluminium?

**Odpowiedź 5**

Tak, drabina wejścia na dach może być wykonana z aluminium. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 8 i załącznika nr 9 do SWZ w ww. zakresie.

**Pytanie 6.**

Proszę, aby Zamawiający w celu ujednolicenia konkurencji podał minimalne parametry techniczne dla:

a) OPZ, pkt. 4.88 kamera termowizyjna;

b) OPZ, pkt. 4.46 wentylator oddymiający.

Na rynku występuje duża ilość modeli w zakresie cenowym od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wymagania minimalne sprzętu pozwolą na ujednolicenie ofert.

**Odpowiedź 6a)**

Kamera termowizyjna: wymagania minimalne - czułość, zakres pomiaru temperatur od -20°C do 650°C, klasa ochrony min. IP 67, rozdzielczość 320X240 pikseli. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 8 i załącznika nr 9 do SWZ w ww. zakresie.

**Odpowiedź 6b)**

Wentylator oddymiający: wymagania minimalne - wydajność min. 50.000 m3/h. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 8 i załącznika nr 9 do SWZ w ww. zakresie.

**Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji**

**warunków zamówienia.**