**Opis przedmiotu zamówienia**

Szczegółowe dane produktu: **Elektroniczny alarm osobisty,** Alarm osobisty 140dB, 9V (model w załączeniu zdjęcie)

Potężny, kompaktowy alarm osobisty, zapewniający spokój i skuteczną odpowiedź w każdej sytuacji zagrożenia.

Prosta obsługa za pomocą przewodu połączeniowego
Syrena z otworem na ucho 130 dB
Lekka i zwarta - wytrzymała obudowa z tworzywa ABS



Uwaga: Wymagana bateria alkaliczna 9 V PP3 (musi być w zestawie).

### Normy

BS 6800

## Dane techniczne

Alarm przeciwwstrząsowy S• Funkcja stroboskopu

• Funkcja latarki

• Syrena przekłuwająca uszy o głośności 140+ dB

• Klips do mocowania do pasków/kieszeni

• Wspornik montażowy do drzwi, szop itp.

• W zestawie akumulator o dużej wytrzymałości

• 10 lat gwarancji

• Możliwość personalizacji

Bateria 9 V PP3 (w zestawie bateria o bardzo dużej wytrzymałości)

Żywotność baterii do 4 godzin ciągłego alarmu i stroboskopu

Syrena alarmowa 140+ dB

Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa ABS

Gwarancja 10 lat

Wymiary 58 mm / 70 mm / 24 mm (szer./wys./gł.) bez klipsa/wspornika

Waga 117g

Dopuszczenia Certyfikat CE

Normy ISO9000

Projekt produktu

Warunki dostawy :

1. Urządzenia muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego w Iławie przy
 ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy urządzeń.

3. Odbiór urządzeń zostanie poprzedzony jego oględzinami oraz sprawdzeniem poprawności działania przez Wykonawcę.

Warunki płatności :

Zamawiający dokona płatności za dostarczone urządzenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia urządzeń i prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100 %

Termin dostawy: do 14.09.2023r.

 Za termin dostawy urządzeń Zamawiający uważa dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od postępowania bez wyboru oferty na każdym etapie postępowania.