|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia - wymagania sprzętowe Zamawiającego | |
| Monitor | LCD |
| Proporcje obrazu | 16:09 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | ·        1 x 15-pin D-Sub |
| ·        1 x HDMI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 24 W |
| Wyposażenie | 1 x kabel HDMI 3m |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | Max. 421 mm |
| Szerokość | Max. 553 mm |
| Głębokość z podstawą | Max. 179 mm |
| Waga | Max. 3.2 kg |
| Waga z podstawą | Max. 3.6 kg |
| Gwarancja | 36 miesięcy door-to-door |