**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………...............................................................................................

…………………………...............................................................................................

 (pełna nazwa wykonawcy,adres siedziby wykonawcy)

NIP ...................................................... REGON………………………………………..

Nr konta bankowego: …………………………...............................................................................................

nr telefonu .................................................... e-mail ................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie w na:

**ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁODZI TECHNICZNEJ Z SILNIKIEM**

**ZZ.26-21/11**

składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia za cenę brutto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Marka, model i wersja łodzi/silnika** | **Cena netto**  | **Stawka podatku VAT****w %** | **Wartość brutto w złotych**(kol. 3 x kol. 4) |
| *Kol. 1* | *Kol.2* | *Kol. 3* | *Kol. 4* | *Kol. 5* |
|  | **łódź techniczna**marka ……………………..model ………………………….. rok produkcji………………………….. . |  |  |  |
|  | **silnik o mocy 120-150 KM**marka ……………….. model ………………………. moc ……………KM  |  |  |  |
|  **RAZEM:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Cena wskazana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty.

1. **Oświadczam(-my), że że udzielam(-my) gwarancji jakości i rękojmi kadłuba oraz wyposażenia na okres[[1]](#footnote-1)**:

**[ ]** 12 miesięcy;

[ ]  24 miesięcy;

[ ]  36 miesięcy;

**licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia**

**UWAGA:**

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy X przy żadnej z powyższych opcji jako obowiązujący zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi wynoszący 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **Oświadczam(-my), że że udzielam(-my) gwarancji jakości i rękojmi silnika oraz układu napędowego i układu sterowania na okres[[2]](#footnote-2)**:

**[ ]** 12 miesięcy;

[ ]  24 miesięcy;

[ ]  36 miesięcy;

**licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia**

**UWAGA:**

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy X przy żadnej z powyższych opcji jako obowiązujący zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi wynoszący 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **Oferuję(-jemy) dostawę w terminie: do 9.05.2023 r.**
2. Oferuję(-jemy) następującą łódź:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja łodzi**  | **Deklaracja Wykonawcy[[3]](#footnote-3)** |
| **Łódź rekreacyjna z silnikiem stacjonarnym** |
| **Dane ogólne** | **Marka: ……………………..****Model: ……………………..****Wersja wyposażenia: ………………** |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy. Rok produkcji: ………………. | TAK / NIE |
| 2 | Długość całkowita – od 7,0 m do 9,00 m | ……………….. m |
| 3 | Szerokość całkowita – 2,5 m do 3,0 m | ………………… m |
| 4 | Liczba osób – minimum 7 | ………….osób |
| 5 | Maksymalne zanurzenie– do 1m  | ………………… m |
| 6 | Rejon pływania: 2, 3 i 4 | TAK / NIE |
| 7 | Poziom hałasu zgodny z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach Rzeczypospolitej Polskiej | TAK / NIE |
| **Kadłub, sterówka i pokład** |
| 8 | Jednostka jednokadłubowa (nie prototyp) | TAK / NIE |
| 9 | Wyporność: 1500- 2500 kg  | …………kg |
|  10 | Kadłub wykony z aluminium o podwyższonej wytrzymałości | TAK / NIE |
| 11 | Pokład wykonany z blachy perforowanej- antypoślizgowej- zamocowane 6 knag (3 knagi na każdej burcie) - w miejscach mocowania wyposażenia pokładowego dodatkowe wzmocnienia pokładu - ucha do zamocowania ładunku | TAK / NIE |
| 12 | a) Poszycie dna 5-6mm aluminium o podwyższonej wytrzymałości b) Poszycie burt Minimum 5 mm aluminium o podwyższonej wytrzymałości | a) …………mmb) …………mm |
| 13 | Układ kierowniczy, Elektryczny lub hydrauliczny | TAK / NIE |
| 14 | Napęd Silnik zaburtowy czterosuwowy o mocy 120 -150 KM z możliwością trymowania hydraulicznego wraz z mocowaniem do pawęży, wiązką łączącą silnik z manetką, posiadający elektryczny rozrusznik pozwalający na odpalanie kluczykiem z miejsca sternika- posiadający alarm ostrzegawczy sygnalizujący nieprawidłową pracę silnika- przyrządy kontrolno- pomiarowe pracy silnika zamontowane na desce rozdzielczej (panel kontroli pracy silnika)- śruba uciągowa |  TAK / NIE |
| 15 | System odprowadzania wód zęzowych Elektryczna pompa automatyczna (minimum 100l/min) włączana z kokpitu oraz automatycznie | TAK / NIE |
| 16 | Oświetlenie nawigacyjne LED Burtowe i masztowe. Zgodne z wymaganiami konwencji COLREG 1972 | TAK / NIE |
| 17 |  Oświetlenie robocze Min 4x Oświetlenie robocze LED równoważne 50-60W | TAK / NIE |
| 18 | Konsola sterownicza - Panel sterowania - panel kontroli pracy silnika - LOG elektroniczny- wskaźnik stanu paliwa współpracujący z sondą pomiarową znajdującą się w zbiorniku - panel sterowania oświetleniem | TAK / NIE |
| 19 | Instalacja elektrycznaWykonanie wodoszczelne Akumulator min 12 V 115 Ah ,sieć 12V/24V | TAK / NIE |
| 20 | Żuraw hydrauliczny lub elektryczny Zamontowany w dziobowej części pokładu. Zamocowany na stałe do wzmocnionego pokładu, obliczenia wypornościowe i statecznościowe należy sporządzić przyjmując żuraw jako wyposażenie stałe- integralna część jednostki. Min DOR=150kg przy w pełni rozłożonym ramieniu. | TAK / NIE |
| 21 | Sterówka Min 4 osobowa - Ławka zapewniająca miejsce siedzące sternikowi oraz minimum jednej dodatkowej osobie, - zamykana kabina, pozwalająca na prowadzenie obserwacji w każdym kierunku, izolowana akustycznie i wentylowana.- wycieraczki i ogrzewanie przedniej szyby - ogrzewanie kabiny- główny wyłącznik zasilania | TAK / NIE |
| 22 | Łódź oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie lub zranienie (bez ostrych krawędzi) | TAK / NIE |
| 23 | Wyposażenie cumownicze Wyposażenie cumownicze zgodne z wymaganiami przewidzianymi w przepisach PRS dotyczących wyposażenia; zgodne dla wyliczonego wskaźnika wyposażenia W- 4x lina cumownicza polipropylenowa (L ≥ 10m Ø≥12mm) | TAK / NIE |
| 24 | Wyposażenie kotwiczne Wyposażenie kotwiczne (masa, rodzaj kotwicy, grubość i długość) zgodne z wymaganiami przewidzianymi w przepisach PRS dotyczących wyposażenia; zgodne dla wyliczonego wskaźnika wyposażenia W, winda (wciągarka) kotwiczna elektryczna | TAK / NIE |
| 25 | Wyposażenie dodatkowe - echosonda zamontowana w części dennej jednostki wraz z wyświetlaczem zamontowanym przy stanowisku sternika, z kompletnym okablowaniem i wyposażeniem- Sanie do zimowania - przystosowane do bezpiecznego osadzenia i przechowania łodzi wraz z wyposażeniem stałym na lądzie- minimum jedna zamykana bakista umiejscowiona na pokładzie o pojemności minimum 200l lub 2x100l - elektrycznie lub hydraulicznie otwierana furta dziobowa- najbardziej wysunięte elementy dziobu osłonięte gumowymi odbijaczami, umożliwiając pchanie innej jednostki- szperacz - minimum 6 odbijaczy rozmiar L- pokrowiec na silnik zaburtowy oraz żuraw- róg mgłowy - pasywny reflektor radarowy zamontowany w najwyższym punkcie jednostki - zamocowana drabinka kąpielowa - elektryczna pompa wody zaburtowej minimum 40 l/min wraz z wyposażeniem (węże, ssak, złączki)- zamontowane siedzenia dla załogi - relingi metalowe- pchacze dziobowe - platformy do inspekcji silnika - wyciągarka elektryczna- odbojnice burtowe- zabezpieczenie uderzeniowe silnika- generator świateł błyskowych i głosu- światła błyskowe | TAK / NIE |
| 26 | Pokrycie burt oraz nadbudówki - minimum 1 warstwa farby podkładowej dedykowanej do jednostek pływających z aluminium- minimum 2 warstwy farby dwuskładnikowej dedykowanej do jednostek pływających z aluminium w - kompozycja koloru granatowego oraz czerwonego (barwy firmy) | TAK / NIE |
| 27 | Pokrycie dna - minimum 2 warstwy farby podkładowej dedykowanej jako podkład pod farby antyporostowe jednostek pływających- minimum 3 warstwy farby antyporostowej przeznaczonej do stosowania na łodziach poruszających się z prędkością powyżej 20kn  | TAK / NIE |
| 28 | Wyposażenie ratunkowe i przeciwpożarowe Zgodne z wymaganiami przepisów PRS (bosak, apteczka, czerpak, koło ratunkowe z linką nietonącą 20m, wiosło składane, gaśnica ABC, kamizelki ratunkowe dla wszystkich członków załogi) | TAK / NIE |
| **Pozostałe wymagania** |
| 29 | Maksymalny czas do usunięcia awarii:  | 14 dni |
| 30 | Próby na wodzie, instruktarz w zakresie obsługi, ustalone w terminie i miejscu z Zamawiającym  | TAK / NIE |
| 31 | Serwisy techniczne i okresowe w trakcie obowiązywania okresu gwarancji  | TAK / NIE |
| 32 | Instrukcja w języku polskim w formie pisemnej  | TAK / NIE |
| 33 | Jednostka zbudowana pod nadzorem instytucji klasyfikacyjnej  | TAK / NIE |
| 34 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, opis techniczny, atesty oraz dokument klasyfikacyjny umożliwiający otrzymanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej najpóźniej przy dostawie | TAK / NIE |

1. Oświadczam(-my), że:
* oferuję(-)my warunki płatności zgodnie z postanowieniami SWZ,
* zapoznałem(-liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę(-simy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
* cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umowie, SWZ, wyjaśnień do SWZ i jej zmian,
* akceptuję(-jemy) wzór umowy oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* akceptuję(-jemy) wskazany w SWZ okres związania złożoną ofertą,
* dostawy objęte zamówieniem wykonam(-my) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**[[4]](#footnote-4)**.
1. Dostawy objęte zamówieniem: **[[5]](#footnote-5)**:

[ ] Wykonam(-my) osobiście

[ ] Zamierzam(-my) powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego zakres prac:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom | Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom *(o ile jest znana)*  | Nazwa (firma)Podwykonawcy(o ile jest znana) | Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach art. 22a ustawy Pzp |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE\* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE\* |

* - niepotrzebne skreślić
1. Wykonawca jest [ ]  mikroprzedsiębiorcą, [ ]  małym lub [ ]  średnim przedsiębiorcą**[[6]](#footnote-6)**.

**W przypadku złożenia oferty wspólnej wypełnić odrębnie dla każdego podmiotu. Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (do celów statystycznych).**

1. Wykonawca jest**[[7]](#footnote-7)**:

[ ]  spółdzielnią socjalną,

[ ]  zakładem pracy chronionej,

[ ]  zakładem aktywizacji zawodowej,

[ ]  innym podmiotem

**Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (do celów statystycznych).**

1. Zobowiązuję(-jemy) się do przesyłania potwierdzeń korespondencji otrzymywanej mailem od Zamawiającego.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym jest:

……………………………………..…….. ; tel. …………….…………; adres e‑mail ………………………………………………..………….

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

1)...........................................................................................................................

2)...........................................................................................................................

3)...........................................................................................................................

4)...........................................................................................................................

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *miejscowość, data* *podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

1. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-2)
3. Skreślić odpowiednie lub podać właściwą wartość [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-7)