Załącznik nr 2 do SWZ

*pieczątka Wykonawcy*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Pakiet 3 agd

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka  miary | Ilość | Cena  jednostkowa  netto  [PLN] | Wartość netto  [PLN] | VAT  [%] | Wartość brutto  [PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa / numer katalogowy\* |
| 1. | **Lodówka duża**: Pojemność chłodziarki min 180l  Pojemność zamrażarki min 70l – na dole  Wymiary lodówki wysokość : 180-185 cm, szerokość : 55-60 cm, głębokość : 60cm – 65 cm  Bezszronowa – pełny no frost  Kolor srebrny  Zmiana kierunku otwierania drzwi  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Lodówka podblatowa mała:** Pojemność chłodziarki min 90l  Pojemność zamrażarki min 15l – góra chłodziarki  Wymiary lodówki wysokość : 83 - 84,5 cm, szerokość : 55-58 cm, głębokość : 57 - 58cm  Kolor srebrny  Zmiana kierunku otwierania drzwi  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Mała lodówka :** Pojemność całkowita chłodziarki min. 46l  Wymiary zewnętrzne lodówki wysokość: 48 cm, szerokość: 46cm, głębokość: 46cm +/-2cm  Chłodzenie min 2° do 12° C  Kolor biały lub srebrny  Zmiana kierunku otwierania drzwi  Zasilanie 230V  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Mikrofalówka do zabudowy:** Pojemność min 20l max 23l  Moc min 800W  Wymiary wysokość : 39 cm, szerokość : 59,6 cm, głębokość : 50cm  Sterowanie elektroniczne  Kolor frontu czarny  Funkcje podstawowe : gotowanie, rozmrażanie, podgrzewanie  Funkcje : oświetlenie wnętrza, wyświetlacz, grill  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Ekspres do kawy o parametrach:**  Typ : Automatyczny  Moc min 1450W  Ciśnienie min. [BAR] : 15  Typ młynka : stalowy  Rodzaj kawy : ziarnista, mielona  Pojemność zbiornika na kawę min. 250g  Pojemność zbiornika na wodę min. 1,9l do 2,2l  Wskaźnik poziomu wody  Sterowanie : elektroniczne  Możliwość każdorazowego regulowania mocy i pojemności napoju  Dotykowy ekran  Zintegrowany program płukania, czyszczenia i usuwania kamienia  Regulacja wysokości wylewki kawy czarnej i dyszy spieniającej mleko  Tryb oszczędzania energii  Funkcja spieniania mleka  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Płyta indukcyjna do zabudowy:**  Wymiary szerokość: min - 45cm max - 48cm, głębokość : min 51 cm – max 58 cm  Kolor czarny  Wykonanie płyty grzewczej ceramika: szlif lub ramka  Sterowanie płyty dotykowe  Min 3 pola grzejne  Napięcie zasilania [V] : 220-240  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Piekarnik elektryczny do zabudowy:** Pojemność min 70l  Rodzaj piekarnika elektryczny  Wymiary wysokość : 59,5 cm, szerokość : 59,5 cm, głębokość 56 cm - 58 cm  Wykonanie wnętrza piekarnika : emalia  Sterowanie elektroniczne  Kolor frontu czarny  Funkcje : Termoobieg, Grill  Bezpieczeństwo : chłodzenie obudowy  Napięcie [V] : 220-240  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Zmywarka z funkcją wyparzacza do zabudowy:**  Zmywarka nowa  Moc min 4,75kW max 6,55kW z zasilaniem 400V  Wymiary wysokość : 82 cm - 85 cm (+/- 2cm), szerokość : 56,5 cm – 60 cm (+/- 2cm), głębokość : 56 cm - 60 cm (+/- 2cm)  Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej  Funkcja wyparzania  Temperatura wyparzania min 90°C  Programator synchroniczny, elektroniczny lub elektromechaniczny  Górne i dolne ramiona myjąco- płuczące  Czas cyklu minimum 180 sec.  Wymiary kosza 50 x 50 cm (+/- 2cm)  Wyposażenie : kosz na talerze + pojemnik na sztućce  Dozownik płynu nabłyszczającego oraz płynu myjącego  Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi  Instrukcja obsługi w języku polskim  Gwarancja min 24 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2023 r. |  | …………………………………………………… |
|  |  | *pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych*  *do reprezentowania Wykonawcy* |