Załącznik nr 1.2– Kosztorys ofertowy - część 2 – Nożyki mikrotomowe:

**Pytanie 1**

-Wnosimy w pozycji 1 o modyfikację opisu w zakresie wymiarów na prawidłowe tj.:  
kompatybilne z posiadanymi uchwytami tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm  
zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla  
szerokości (licząc od środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej  
ruchu w uchwycie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane wymiary.

**Pytanie 2**-Czy Zamawiajacy potwierdza, że dla nożyków mikrotomowych z pozycji nr 2 wymaga oprócz opisanych  
właściwości , również nożyków wyposażonych w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm  
zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla  
szerokości (licząc od środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej  
ruchu w uchwycie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**-Czy Zamawiajacy wymaga celem zabezpieczenia ostrza oraz zapewnienia odpowiedniej trwałości i  
ostrości żyletki aby ostrze żyletki było platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**-Czy Zamawiajacy celem zapewnienia najlepszej jakości skrawania, kompatybilności wszystkich produktów i ich łatwej identyfikacji wymaga aby żyletki z pozycji 1 i 2 pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.