Koneck, dnia 05.07.2021 r.

**BI.271.4.2021**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 160434 C Straszewo-Zapustek etap I i II ’’**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy :

**Pytanie:**

Powołując się na rozdział XIII SWZ do przetargu pn.,, Przebudowa drogi gminnej nr 160434 C Straszewo-Zapustek etap I i II ’’kieruję do Zamawiającego następujące zapytania:

1. Zgodnie z projektem, tam gdzie wykonuje się profilowanie kruszywem na 5 cm należy wykonać pobocza gr. 15 cm, natomiast tam gdzie profiluje się na gr. 10 cm pobocza mają grubość 20 cm. W przedmiarze ujęto pobocza o gr. 15 cm. Czy faktycznie na całym odcinku drogi należy wykonać pobocza gr 15 cm? Jeżeli nie proszę o rozdzielenie pozycji na wykonanie pobocza.

2. Proszęo potwierdzenie, że wykonanie kanału technologicznego nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Odpowiedź:**

1. Należy przyjąć jednakową grubość poboczy wynoszącą 15 cm na całym odcinku drogi.

2. Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania kanału technologicznego.

**…………………………………………**

**Kierownik Zamawiającego**