**Warunki zapytania ofertowego.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów przy realizacji zadania pn.: **Remonty jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni z masy bitumicznej na terenie Gminy Giżycko, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Giżycko.**

## **Zakres przedmiotu zamówienia:**

## Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie **remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg** gminnych oraz dróg wewnętrznych **emulsją i grysami przy użyciu samochodu-remontera typu „patcher”**:

## remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów w ilości ogółem 2 133 m2 - likwidacja rakowin, wyboi i ubytków w nawierzchni o max. głębokości do 4,00 cm;

## remont wykonywany będzie na całej sieci dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych wg potrzeb. Wykaz dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchniach z masy bitumicznej wytypowanych do naprawy stanowi załącznik nr 1 do warunków zapytania ofertowego;

## remont należy wykonywać zgodnie z SSTWiOR przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy temperaturze co najmniej + 10°C oraz przy braku opadów atmosferycznych. SSTWiOR stanowi załącznik nr 2 do warunków zapytania ofertowego.

**Przewidywana szacunkowa ilość do wbudowania emulsji i grysów: 70 ton.**

**Ogólne wymagania dla materiałów:**

**Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami należy zastosować emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową klasy C 65 BP3 PU/RC oraz grysów płukanych o frakcji 2-5 mm i 2-8 mm (frakcje 2-8 należy stosować przy większych głębokościach wyboju). Kationowa modyfikowana emulsja asfaltowa musi posiadać aktualną deklarację własności użytkowych o dopuszczeniu do stosowania na drogach i odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13808. Grysy powinny odpowiadać wymaganiom normy   
PN EN 13043 oraz posiadać aktualną deklarację własności użytkowych.**

**Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotowy remont nawierzchni bitumicznych należy wykonać samochodem-remonterem typu „patcher”  
przystosowanym do:**

* **oczyszczenia naprawionego miejsca,**
* **wbudowania grysów kamiennych otoczonych emulsją asfaltową pod ciśnieniem.**

**Przed przystąpieniem do realizacji zadania remontery typu „patcher” będą zważone na bazie Wykonawcy celem określenia wagi netto pojazdu na koszt Wykonawcy. Każdego dnia paragon z ważenia pojazdu załadowanego wraz z nazwą remontowanego odcinka drogi należy dostarczyć przedstawicielowi Urzędu Gminy Giżycko.**

**Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy odpowiada za wszelkie ubytki występujące w nawierzchni jezdni oraz nowo powstałe, dlatego Wykonawca z pełnym zaangażowaniem winien przystąpić na naprawy celem ich wyeliminowania co doprowadzi do bezpiecznego przejazdu. W przypadku uszkodzenia pojazdów po przejęciu placu budowy wykonawca robót jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów ich napraw związanych   
z ubytkami nawierzchni i odpryskami grysu luźnego. Zamawiający dopuszcza przekazanie całej sieci drogowej do remontu lub jego części. Zamawiający przekaże a Wykonawca ma obowiązek przejęcia następnego etapu w ciągu 14 dni od przekazania etapu poprzedniego. Zamawiający każdorazowo wskaże zakres dróg do remontu. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania grysów.**

**Szczegółowy zakres, opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowy zakres, opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia dla robót drogowych zawierają załącznik do warunków zapytania ofertowego, tj.:

* Wykaz dróg … wytypowanych do naprawy - załącznik nr 1,
* SSTWiOR - załącznik nr 2,
* projekt umowy - załącznik nr 3.

## **Wymagania dotyczące zatrudnienia:**

## Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań pracowników wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1. do kierowania ruchem przy wprowadzonej czasowej organizacji ruchu w pobliżu strefy prowadzonych napraw,
2. obsługa maszyn i urządzeń budowlanych.
3. **Termin realizacji zamówienia:**

* w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - nie później niż **od 01 lipca 2021 r.,**
* 3 miesiące - nie później niż **do 30 września 2021 r.,**

Zamawiający przewiduje możliwość:

* zmiany terminu wykonania umowy,
* przedłużenia terminu wykonania umowy,
* innych istotnych postanowień umowy,
* zmiany zakresu rzeczowego i wynagrodzenia umownego,

na zasadach określonych z projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych warunków zapytania ofertowego.

1. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:**

cena 100 %,

## **Inne wymagania dotyczące Wykonawcy:**

## Wykonawca winien udokumentować wykonanie co najmniej dwóch robót polagających na **remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami przy użyciu samochodu-remontera typu „patcher”:**

o wartości **nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto**.

1. **Sposób przygotowania ofert:**

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (skan PDF podpisany), w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.

1. **Miejsce i termin złożenia ofert:**

* pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej,
* **do dnia 18 czerwca 2021 r. do godziny 12.00.**

1. **Termin otwarcia ofert:**

**w dniu 18 czerwca 2021 r. o godzinie 13.00.**

1. **Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:**

podinspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Giżycko – Marcin Wójcik.

1. **Oświadczenie Wykonawcy:**

Wykonawca, oświadcza, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy   
i zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z:

* Wykazu dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchniach z masy bitumicznej wytypowanych do naprawy;
* SSTWiOR.

jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

1. **Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień.**

Kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

1. **Postępowanie oznaczone jest jako - RRG.271.7.2021.MW.PZ3.**
2. **Informacja Zamawiającego o podziale zamówienia:**

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Uzasadnienie: Zamawiający, po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości zamówienia, a także Wykonawców którzy biorą udział w tego rodzaju zamówieniach (małe i średnie przedsiębiorstwa) uznał iż, podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.