Założenia do koncepcji technologicznej:

1. Opracowanie koncepcji technologicznej piekarni o wydajności 2 tony chleba/dzień oraz 3000 szt bułek typu kajzerka.
2. Piece piekarnicze zasilane elektrycznie.
3. Przy produkcji pieczywa przewidzieć należy prace dla min. 15 osadzonych.
4. Dojazd na teren ZK Barczewo jest możliwy, minimalne wymiary bramy wjazdowej to   
   4,25 x 3,61 m.
5. Na terenie w pobliżu budynku objętego zakresem opracowania jest dostępna przestrzeń na ewentualne silosy na mąkę.
6. Wymagane piece i garownie o możliwie jak najmniejszej mocy elektrycznej.
7. Zasilanie gazowe urządzeń technologicznych nie jest możliwe.
8. Piętro budynku przeznaczone na część socjalną, parter na część produkcyjną.
9. Koncepcja winna być uzgodniona z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz rzeczoznawcą ds. ppoż.