Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne** | **Wymagane minimalne** | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| Porty wejściowe | 2 porty SAS/SATA ;  1 port USB 3.0 ;  Każdy z portów musi być wyposażony w blokadę zapisu |  |
| Porty wyjściowe | 2 porty SAS/SATA ;  2 porty SATA ;  3 porty USB 3.0 ; |  |
| Porty dodatkowe | Minimum 1 port 10GbE Gigabit Ethernet  złącze HDMI |  |
| Funkcje | Binarne kopiowanie dysków do formatu E01, Ex01, DD, mirror;  Multi-pass wipe oraz Secure Erase; Czyszczenie dysków SATA ;  Przywracania obrazu dysku;  Możliwość ustawienia ilości pominiętych sektorów po znalezieniu błędu kopiowanym na dysku;  Kopiowanie przez sieć LAN 10GpE;  Kopiowanie z sieciowych magazynów NAS;  Tworzenie kopii binarnych wprost z komputera / laptopa bez wyjmowania dysków twardych;  Filtrowanie typów plików do kopiowania (np. na podstawie rozszerzenia);  Funkcja przechwytywania ruchu sieciowego. Możliwość przechwycenia ruchu sieciowego, VoIP, aktywności w Internecie;  Przywracanie obrazu dysku;  Wyliczanie sum kontrolnych (MD5/SHA1) w trakcie kopiowania;  Obsługa docelowych formaty plików: NTFS, exFAT, EXT4, FAT32; |  |
| Wyposażenie | Zintegrowany ekran dotykowy;  Opakowanie mobilne umożliwiające bezpieczny transport urządzenia;  Niezbędne okablowanie umożliwiające podłączenie do urządzenia napędów klasy: Serial ATA, MSATA, SSD M2, SCSI; |  |
| Inne | Możliwości podłączenia zewnętrznej klawiatury i myszy oraz zewnętrznego ekranu; |  |
| Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy maksymalnie do 32 godzin roboczych od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego.  Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych |  |
| Nazwa producenta/model oferowanego sprzętu |  | |