|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia - wymagania sprzętowe Zamawiającego | |
| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe |
| Obszar zastosowań | Biuro |
| Funkcje urządzenia | Drukarka |
| Kopiarka |
| Skaner |
| Format | min. A4 |
| Parametry skanowania | **Rozdzielczość:** |
| do 1,200 x 2,400dpi (z szyby), |
| do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana) |
| **Skanuj do:** Email / Image / OCR / File / Email Server / FTP / Sharepoint |
| **Szybkość:** 27/21 ipm (A4) (zgodnie z ISO/IEC17991) |
| **Typ skanera:** CIS |
| Parametry kopiowania | Kopiowanie 2-stronne: Nie |
| Rozdzielczość: 600 x 600dpi |
| Szybkość: do 18cpm (kolor i mono) |
| Współczynnik powiększenia/zmniejszenia: od 25% do 400% co 1% |
| N na 1 |
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| 2400 x 600 dpi |
| Maks. prędkość druku w czerni | 18 str/min |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 18 str/min |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Język drukarki | PCL |
| PDF |
| XPS |
| Zainstalowana pamięć | 512 MB |
| Maksymalna pamięć | 512 MB |
| Podajnik papieru | **Podajnik standardowy:**250 arkuszy, Podajnik ręczny: 1 arkusz, ADF: 50 arkuszy |
| **Typy i rozmiary:** |
| Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, |
| Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 216.9 mm, długość 116 to 355.6 mm (Tylko format A4 jest wspierany dla automatycznego druku dwustronnego), |
| ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 105 do 215.9 mm, długość 147 to 355.6 mm |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy zadrukiem do dołu/ 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru) |
| Rodzaj nośnika | Papier |
| Gramatura papieru (min.) | 60 g/m² |
| Gramatura papieru (maks.) | 163 g/m² |
| Materiały eksploatacyjne | Tonery startowe : min. 1000 str. |
| możliwość instalacji tonera czarnego o dużej wydajności: min. 3000 str. (zgodnie z normą ISO/IEC 19798) |
| możliwość instalacji tonerów C/M/Y - min. 2.300 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798) |
| wydajność bębna min. 18.000 stron |

|  |  |
| --- | --- |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS |
| Windows Server 2008 |
| Windows 7 |
| Windows Server 2012 |
| Windows 8 |
| Windows 8.1 |
| Windows 10 |
| Windows Server 2016 |
| Ethernet | 10/100 Mb/s |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| WiFi Direct |
| Złącza | 1 x USB 2.0, 1 x RJ-45 |
| Akcesoria w zestawie | Przewód zasilający, |
| Przewodnik bezpieczeństwa produktu, |
| Dysk z oprogramowaniem, |
| Materiały eksploatacyjne, |
| Podręcznik użytkownika, |
| Kabel USB 1,8m, kabel UTP 2m. |
| Karta gwarancyjna, |
| Przewodnik szybkiej instalacji. |
| Kolor | Biały |
| Wysokość | max. 415 mm |
| Szerokość | max. 410 mm |
| Głębokość | max. 475 mm |
| Waga | max. 23.5 kg |
| Pozostałe parametry | **Poziom hałasu:** |
| max. 45dB podczas druku, |
| max. 33dB tryb gotowości, |
| max. 43dB tryb cichy, |
| **Zużycie energii:** |
| max. 400W podczas druku, |
| max. 80W tryb gotowości, |
| max. 280W tryb cichy, |
| max. 10W tryb uśpienia, |
| **Typowe zużycie energii:** 0.9kWh / tydzień |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy door-to-door |