Osiek, dnia 24.11.2021r.

 **GMINA OSIEK UL.RYNEK 1** **28-221 OSIEK**

Dotyczy postępowania na: „ ***Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek"***

Znak sprawy: **KB.271.5.2021.WP**

 ***Wykonawcy Wszyscy zainteresowani Strona internetowa prowadzonego postępowania***

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących postępowania: „ ***Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek":***

**1.Pytanie**

dot. **Część 1) "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY OSIEK**

Proszę o uszczegółowienie projektu instalacji chłodzenia: 1.W udostępnionym projekcie są zaznaczone tylko urządzenia VRF, brak rozprowadzenia instalacji rur miedzianych, przewodów zasilających i sterowniczych oraz odprowadzenia skroplin. Czy instalacje te zostały wykonane w poprzednich etapach? Jeżeli nie, to proszę o informację jak należy prowadzić ww. instalacje? Czy w budynku są sufity podwieszane? Czy możemy prowadzić trasy pod stropem czy w korytach instalacyjnych?

 **Odpowiedź** Ad . 1 -  Przewody należy prowadzić w korytach instalacyjnych. Schemat montażu instalacji VRF znajduje się w załączniku nr 1.

**2.** **Pytanie**  Czy odprowadzenie skroplin należy wykonać grawitacyjnie czy zastosować pompki skroplin? **Odpowiedź** Ad . 2 - Odprowadzenie skroplin wykonać grawitacyjnie

**3.** **Pytanie**  Czy jest przewidziane zasilanie do urządzeń? **Odpowiedź** Ad . 3 - Zasilanie do urządzeń przedstawiono w załączniku nr 1 .

**4.** **Pytanie**  Czy jest przewidziana wizja lokalna? **Odpowiedź** Ad . 4- Nie, Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

***Pytania dotyczące stolarki okiennej***

*dot. Wszystkich części planowanego zamówienia.*  **1. Pytanie** Proszę na rysunkach zestawień stolarki o doprecyzowanie sposobów otwierania każdego z okien (uchylne, rozwierno-uchylne, stałe, uchylane za pomocą hałtałow z poziomu posadzki)

**2.Pytanie**

*Dotyczy przetargu –część 1 –Urząd Gminy Osiek* Prosimy o informację czy stolarka okienna przeznaczona do wymiany nie będzie miała skrzydeł rozwierno –uchylnych? Czy wszystkie okna należy zamontować jako tzw. stałe FIXy?

**3.Pytanie**

*Dotyczy przetargu –część 3–Szkoła Podstawowa w Suchowoli* Prosimy o informację czy stolarka okienna przeznaczona do wymiany nie będzie miała skrzydeł rozwierno –uchylnych? Czy wszystkie okna należy zamontować jako tzw. stałe FIXy?

**Odpowiedź Ad.1 - Ad.3:**

Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, będących
częścią dokumentacji przedmiotowych inwestycji, ze względu na sposób otwierania
występują okna rozwierno-uchylne, uchylne, rozwierne i stałe.
Uzupełnione o dodatkowe informacje rysunki (A-6) z zestawieniami stolarki, przedstawiają
schematy graficzne sposobu otwierania poszczególnych kwater, bądź jego brak w przypadku
okien stałych.

 *Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Rafał Łysiak*