Załącznik nr 1 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

***Zadanie nr 1***

*sieć wodociągowa*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***lp.*** | ***Materiał*** | ***Ilość***  ***mb/szt*** | ***Cena jednostkowa***  ***(zł netto)*** | ***Cena łączna***  ***(zł netto)*** |
| 1 | PE Rura SDR 17 – Ø 110 mm | 440 |  |  |
| 2 | PE Rura SDR 17 – Ø 90 mm | 50 |  |  |
| 3 | PE Rura SDR 17 RC – Ø 110 mm | 105 |  |  |
| 4 | Trójnik PE 110 | 3 |  |  |
| 5 | PE Tuleja kołnierzowa 90/80 | 1 |  |  |
| 6 | PE Kołnierz stalowy luźny  Ø80 mm | 1 |  |  |
| 7 | PE Mufa Ø90 mm (elektrooporowa) | 10 |  |  |
| 8 | PE Mufa Ø110 mm (elektrooporowa) | 30 |  |  |
| 9 | Zasuwa kołnierzowa Ø80 mm | 2 |  |  |
| 10 | Zasuwa kołnierzowa Ø100 mm | 6 |  |  |
| 11 | PE Tuleja kołnierzowa 110/100 | 8 |  |  |
| 12 | PE Kołnierz stalowy luźny  Ø100 mm | 8 |  |  |
| 13 | Obudowa do zasuw teleskopowa | 7 |  |  |
| 14 | Skrzynka do zasuw | 7 |  |  |
| 15 | Tabliczka informacyjna do hydrantu | 5 |  |  |
| 16 | Obudowa zasuw. betonowa 50x50 | 6 |  |  |
| 17 | Uszczelka gumowa z uszami DN 80 | 20 |  |  |
| 18 | Uszczelka gumowa z uszami DN 100 | 20 |  |  |
| 19 | Taśma oznacznikowa do wody z wkładką metalową | 600 mb |  |  |
| 20 | Hydrant nadziemny DN 80 mm  h – 2310 mm | 5 |  |  |
| 21 | Kolano stopowe do hydrantu Ø90 | 5 |  |  |
| 22 | Obudowa do hydrantu betonowa | 5 |  |  |
| 23 | Króciec kołnierzowy Ø 80 dł. 500 | 5 |  |  |
|  | **Razem** | |  |  |
|  | | |  |  |

*sieć kanalizacyjna*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***lp.*** | ***Materiał*** | ***Ilość***  ***(szt.)*** | ***Cena jednostkowa***  ***(zł netto)*** | ***Cena łączna***  ***(zł netto)*** |
| 1 | PCV Rura SN 8 Ø 200 mm 3 mb | 370 |  |  |
| 2 | PCV Rura SN 8 Ø 160 mm 2 mb | 40 |  |  |
| 3 | PCV Mufa Ø 200 mm | 15 |  |  |
| 4 | PCV Korek Ø 200 mm | 53 |  |  |
| 5 | PCV Korek Ø 160 mm | 25 |  |  |
| 6 | PCV Kineta zbiorcza Ø 200 mm / 425mm | 37 |  |  |
| 7 | Rura trzonowa karbowana 425 l -1500 | 37 |  |  |
| 8 | Redukcja PCV 200/160 | 30 |  |  |
| 9 | Rura teleskopowa z włazem żeliwnym typ ciężki | 37 |  |  |
| 10 | Pierścień uszczelniający | 37 |  |  |
| 11 | PE Rura SDR 17 – Ø 90 mm | 470 |  |  |
| 12 | PE Rura SDR 17 – Ø 50 mm | 100 |  |  |
| Razem | | |  |  |