Wałcz, dnia 14 czerwca 2024 r.



**GMINA MIEJSKA WAŁCZ**

nr sprawy: IRP.271.13.2024

**Pytania do postępowania**

Zgodnie z art. 284, w zw. a art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje pytania od wykonawcy, które wpłynęły w toczącym się postępowaniu pn.: *Remont boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1, remont bieżni prostej i bieżni do skoku w dal przy SP nr 2 oraz remont boiska wielofunkcyjnego, remont bieżni prostej i do skoku w dal w SP Nr 5 w Wałczu*, wraz z odpowiedzią:

**Pytanie 1**

W związku z odpowiedziami zamawiającego :





oraz przyjętym wynagrodzeniem kosztorysowym, proszę o jednoznaczne określenie powierzchni nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z trawy syntetycznej do rozbiórki. Proszę również o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztucznej, która liczona jest od ciężaru:

- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację (materiał, grubość, ciężar na 1 m2)

- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm?

- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2?

**Odpowiedź:**

- powierzchnia trawy 44 m2,

- pod trawą nie występuje podkład elastyczny,

- długość włókien około 8 mm,

- piasek do 5 kg/m2.

**Pytanie 2**

Umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe, w związku z czym przedmiar musi być wiążący, natomiast Zamawiający odpowiedział:



W związku z ewidentnym błędem proszę o umieszczenie na stronie postępowania przedmiaru, który jest zgodny z zakresem robót z uwzględnieniem zmian po modyfikacjach, odpowiedziach, na podstawie którego wykonawca będzie mógł przygotować kosztorys.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienił zapisy § 9 projektowanych postanowień umów z wynagrodzenia kosztorysowego na ryczałtowy.

**Pytanie 3**

Prosimy o podanie receptury mieszanek betonowych oraz asfaltowych do wykonania podbudów.

**Odpowiedź:**

Receptury są własnością otaczarki i betoniarni, projektant może podać klasę betonu należy wykonać:

- beton W8 F150 C30/37,

- asfaltobeton AC11S 50/70.

**/Zamawiający/**