KOSZTORYS OFERTOWY

Oznakowanie dróg leśnych w Nadleśnictwioe Drygały

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Nr

Kod pozycji

Montaż oznakowania dróg leśnych
[CPV:45316213-1:Instalowanie 
oznakowania drogowego]

1.

Montaż oznakowania drogi leśnej znakiem 
A-7 w l-ctwie Kaliszki
[CPV:45316213-1:Instalowanie 
oznakowania drogowego]

1.1.

       0,0100

100 szt

Rozebranie poręczy 
ochronnych,ogrodzeń,barier drog.i słupków do 
znaków. Słupki do znaków - analogia słupek 
do ponownego montażu

1

KNNR 6  
0808-0800

       0,0100

100 szt

Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub 
drogowskazów - C-2

2

KNNR 6  
0702-0800

       1,0000

szt.

Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, 
trójkątne o boku 90 cm folia odblaskowa II 
gen. - analogia znak A-7

3

KNNR 6  
0702-0505

       1,0000

szt.

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 
o średnicy 50 mm - analogia słupek długości 
4,0 m

4

KNNR 6  
0702-0100

       0,0500

m3

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i 
płyt fundamentowych w deskowaniu 
tradycyjnym, betonem - C16/20

5

KNNR 2  
0106-0230

       0,0500

1 m3

Przygotowanie mieszanki betonowej. Ręczne 
przygotowanie betonu żwirowego B 15

6

KNR 19-01  
0204-0300

       1,0000

szt

Dojazd do miejsca instalowania oznakowania

7

Kalkulacja 
własna

Razem wartość elementu nr 1.1

Montaż oznakowania dróg leśnych 
tablicami TL-1 w leśnictwach Nitki, Monety, 
Myszki, Borowe, Karpiny, Biała, Zagaje, 
Lisy
[CPV:45316213-1:Instalowanie 
oznakowania drogowego]

1.2.

       0,2200

100 szt

Pionowe znaki drogowe. Znaki 
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o 
pow.ponad 0.3 m2 - analogia oznakowanie 
TL1 wraz z uchwytami zakupione przez 
Zamawiającego

8

KNNR 6  
0702-0500

       0,2200

100 szt

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur 
stalowych #  50 mm - należy uwzglednić 
słupek z demontażu w leśnictwie Kaliszki 
oddz. 375

9

KNNR 6  
0702-0100

      22,0000

1 m3

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w 
deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie stóp i 
płyt fundamentowych

10

KNNR 2  
0106-0200

       0,9900

1 m3

Przygotowanie mieszanki betonowej. Ręczne 
przygotowanie betonu żwirowego B 15

11

KNR 19-01  
0204-0300

       8,0000

szt

Dopłata za dojazdy do miejsc inastalowania 
oznakowania w leśnictwach: Nitki, Monety, 
Myszki, Borowe, Karpiny, Biała, Zagaje, Lisy

12

Kalkulacja 
własna

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Nr

Kod pozycji

Razem wartość elementu nr 1.2

Razem wartość elementu nr 1

VAT %

 23,00%

Całkowita wartość wyceny

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 2 -