ZP.271.37.2021 Kosakowo 28.10.2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**III Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w m. Dębogórze oraz ul. Paska w m. Suchy Dwór**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 20

W opisie technicznym wszystkie warstwy mrozoochronne z mieszanek z kruszyw niezwiązanych wskazane są jako posiadające zawartość ziaren przekruszonych i przełamanych o kategorii C90/3, natomiast SST D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA/ ODSĄCZAJĄCA w tablicy nr 2.3. podaje wymagania dla kategorii CNR. Prosimy o potwierdzenie, że warstwy mrozoochronne należy wykonać z mieszanek kruszyw niezwiązanych o CNR oraz o parametrach spełniających pozostałe wymagania SST.

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

**Zamawiający informuje iż, warstwy C90/3 należy wykonać zgodnie ze specyfikacją nr D.04.04.02. Zastosowanie kruszyw zgodne z projektem.**

Pytanie nr 21

W SST D-04.05.00 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB WAPNEM nie zapisano wymagań dla zaprojektowanych warstw ulepszonego podłoża C3/4 – tabela nr 5 zawiera tylko wymagania dla klasy C0,4/0,5 – wnosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź na pytanie nr 21:**

**Zamawiający informuje iż, brakujące dane to: Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym wg WT5:2010 GDDKiA.**

Pytanie nr 22

W formularzu oferty w pkt. 3, wiersz 2 tabeli znajduje się informacja, że za udzielenie 6 letniej gwarancji przysługuje 210 punktów. Proszę o zmianę formularza w sposób uwzględniający zapisy rozdziału XIX SWZ – opis kryteriów oceny.

**Odpowiedź na pytanie nr 22:**

**Zamawiający zamieścił poprawiony formularz ofertowy.**

Pytanie 23

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia do wykonania jest przebudowa sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarna tłoczna. Brak takich pozycji w ZESTAWIENIU CENOWYM OFERTY. Proszę o korektę zestawienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 23:**

**Zamawiający zamieścił poprawiony formularz ofertowy ze skorygowanym ZCO.**

Pytanie nr 24

Dot. pkt. 5 pkt. 4 OPZ – proszę o jednoznaczne podanie ile poszczególnych gatunków drzew należy nasadzić oraz podanie parametrów (średnica, obwód, wysokość). Brak informacji uniemożliwia wycenę. Wykonawca rozumie, że miejsca nasadzeń można uzgodnić po podpisaniu umowy, jednak ilości poszczególnych gatunków muszą być określone do prawidłowej wyceny. Przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

**Odpowiedź na pytanie nr 24:**

**Jak odpowiedź z pytania nr 19.**

Pytanie nr 25

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegół i parametry wiaty autobusowej. Brak w projekcie i specyfikacjach technicznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 25:**

**Jak odpowiedź w pytaniu nr 16.**

Pytanie nr 26

Czy wiatę przeznaczoną do demontażu należy zutylizować? Jeśli nie to na jaką odległość skalkulować wywóz.

**Odpowiedź na pytanie nr 26:**

**Przeznaczoną do demontażu wiatę przystankową z przystanku Reja 02, Wykonawca winien zamontować na przystanek Pogórze – Szkolna 01 NŻ (na wysokości ul. Asnyka) w miejscowości Pogórze.**

Pytanie nr 27

Proszę o potwierdzenie, że ciąg pieszo-rowerowy z mastyksu grysowego SMA5 należy wykonać w kolorze czarnym.

**Odpowiedź na pytanie nr 27:**

**Zamawiający potwierdza, że ciąg pieszo-rowerowy z mastyksu grysowego SMA5 należy wykonać w kolorze czarnym.**

Pytanie nr 28

Proszę o potwierdzenie, że przy przepompowni należy ustawić bramę z rozbiórki. Jeśli miałaby być nowa, proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek i parametry techniczne bramy.

**Odpowiedź na pytanie nr 28:**

**Zamawiający oczekuje sprecyzowania lokalizacji w powiązaniu z dokumentacją techniczną, tj podania części opracowania i numeru rysunku .**

Pytanie nr 29

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek i parametry techniczne ogrodzenia do ustawienia przy rondzie w Dębogórzu.

**Odpowiedź na pytanie nr 29:**

**Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje grodzenia zbiornika w Dębogórzu.**

Pytanie nr 30

Ze względu na duży zakres zamówienia oraz konieczność pozyskania wielu ofert branżowych i materiałowych prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni roboczych na dzień 12.11.2021. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 30:**

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 5 listopada 2021r. do godziny 11.00.**

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**