**„Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy”**

# Budowa chodników utwardzonych kostką brukową

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR** | **Opis** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **Roboty przygotowawcze i towarzyszące** |  |  | |  |
| 1.1 | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza. | 1 | kpl. |  | 0 |
|  |  |  | Razem: | | 0 |
| **2** | **Chodniki** |  |  | |  |
| 2.1 | Korytowanie na gł. 0,1m | 484 | m2 |  | 0 |
| 2.2 | Wywóz urobku na odległość do 5 km. | 48,4 | m3 |  | 0 |
| 2.3 | Podbudowa z pospółki. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0,1 m. Dostawa i ułożenie. | 484 | m2 |  | 0 |
| 2.4 | Podbudowa cementowo-piaskowa - stabilizacja 5 MPa. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0,2 m. Dostawa i ułożenie. | 484 | m2 |  | 0 |
| 2.5 | Obrzeża trawnikowe 8 cm x 30 cm. Dostawa i ułożenie na ławie betonowej. | 212 | mb |  | 0 |
| 2.6 | Kostka szara Bechaton gr.6 cm na podsypce cementowo piaskowej. Dostawa i ułożenie. | 484 | m2 |  | 0 |
|  |  |  | Razem: | | 0,00 |
|  |  |  | Kwota netto | | **0,00** |
|  |  |  | Podatek VAT 23% | | 0,00 |
|  |  |  | Kwota brutto | | **0,00** |

**„Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy.”**

**Utwardzenie terenu kruszywem**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR** | **Opis** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **Roboty przygotowawcze i towarzyszące** |  |  | |  |
| 1.1 | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza. | 1 | kpl. |  | 0 |
|  |  |  | Razem: | | 0 |
| **2** | **Skarpa** |  |  | |  |
| 2.1 | Korytowanie gł.10 cm | 732 | m2 |  | 0 |
| 2.2 | Wywóz urobku na odległość do 5 km | 109,8 | m3 |  | 0 |
| 2.3 | Obrzeża trawnikowe 8 cm x 30 cm. Dostawa i ułożenie na ławie betonowej. | 141 | mb |  | 0 |
| 2.4 | Geowłóknina. Dostawa i ułożenie. | 732 | m2 |  | 0 |
| 2.9 | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 16-22 mm (bez pyłu) warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 0,1 m. | 732 | m2 |  | 0 |
|  |  |  | Razem: | | 0,00 |
|  |  |  | Kwota netto | | **0,00** |
|  |  |  | Podatek VAT 23% | | 0 |
|  |  |  | Kwota brutto | | **0,00** |

**„Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy”**

# Budowa ogrodzeń wokół obiektów sportowych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR** | **Opis** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **Roboty przygotowawcze i towarzyszące** |  |  | |  |
| 1.1 | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza. | 1 | kpl. |  | 0 |
|  |  |  | Razem: | | 0 |
| **2** | **Ogrodzenie wys. 1,53 m** |  |  | |  |
| 2.1 | Demontaż istniejącego ogrodzenia | 301,31 | mb |  | 0,00 |
| 2.2 | Rozebranie ścian betonowych o grubości do 0,35m i głębokości do 1,2m - rozbiórka muru ogrodzeniowego stadionu wraz z wywozem gruzu do 5 km | 126,55 | m3 |  | 0,00 |
| 2.3 | Rozebranie podmórówki z cegły o grub. 30 cm i wys. 30cm wraz z wywozem gruzu do 5 km | 27,12 | m3 |  | 0,00 |
| 2.4 | Uzupełnienie ubytków po rozbiórce fundamentów ziemią | 126,55 | m3 |  | 0,00 |
| 2.5 | Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego i malowanego proszkowo z derutu fi 5 mm (słupki 60x40x2) wraz z podmurówką betonową 6x 25 cm. Ogrodzenie wys.  1,53m | 301,31 | mb |  | 0,00 |
| 2.6 | Dostawa i montaż furtki szer. do 1,0m | 1 | szt. |  | 0,00 |
| 2.7 | Dostawa i montaż bramy rozwieralnej dwuskrzydłowej szer.  do 4,0m | 2 | szt. |  | 0,00  0,00 |
|  |  |  | Razem: | |
| **3** | **Ogrodzenie wys. 2,03 m** |  |  | |  |
| 3.1 | Demontaż istniejącego ogrodzenia | 132,59 | mb |  | 0,00 |
| 3.2 | Rozebranie ścian betonowych o grubości do 0,35m i głębokości do 1,2m - rozbiórka muru ogrodzeniowego stadionu wraz z wywozem gruzu do 5 km | 55,69 | m3 |  | 0,00 |
| 3.3 | Rozebranie podmórówki z cegły o grub. 30 cm i wys. 30cm wraz z wywozem gruzu do 5 km | 11,93 | m3 |  | 0,00 |
| 3.4 | Uzupełnienie ubytków po rozbiórce fundamentów ziemią | 55,69 | m3 |  | 0,00 |
| 3.5 | Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego i malowanego proszkowo z derutu fi 5 mm (słupki 60x40x2) wraz z podmurówką betonową 6x 25 cm. Ogrodzenie wys.  2,03m | 228,85 | mb |  | 0,00 |
| 3.6 | Dostawa i montaż furtki szer. do 1,0m | 1 | szt. |  | 0,00 |
| 3.7 | Dostawa i montaż bramy rozwieralnej dwuskrzydłowej szer.  do 4,0m | 2 | szt. |  | 0,00  0,00 |
|  |  |  | Razem: | |
|  |  |  | Kwota netto | | **0,00** |
|  |  |  | Podatek VAT 23% | | 0,00 |
|  |  |  | Kwota brutto | | **0,00** |