**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dane Techniczne:**

**Pojemność całkowita**: 4m3

**Stan:** fabrycznie nowy

**Tworzywo:** PE-HD

**Kolor:** czarny

**Wymiary:** podstawy max szer. 130cm x dług. 300 cm,

**Wysokość:** max 160cm

**Średnica wlotu (dopływu):**110mm

**Średnica wylotu (przelewu): brak**

**Średnica włazu rewizyjnego:** min 400mm

**Pokrywa włazu z tworzywa dopasowana do średnicy rewizji pod 400 mm**

**Na zbiornik można nasypać 0,5 m gruntu**

**Nadstawka do włazu:**

**wysokości 20 - 40 cm**

**średnica nadstawki 44 cm (zgodna ze średnica włazu)**

**ZBIORNIK ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI SANITARNYMI I BUDOWLANYMI**

**Gwarancja: 24 miesiące**

**Przykładowe zdjęcia szamba oraz nadstawki :**

